# VKLADANIE PAPIERA DO ZÁSOBNÍKA

## Prehľad

Vkladanie papiera do zásobníkov 1 až 4 (ak je nainštalovaný stojan/zásobník na 1 x 500, 2 x 500 hárkov papiera)
Do zásobníkov 1 a 4 môžete vložiť najviac 500 hárkov papiera veľkosti A5R až A3 (5 1/2" x 8 1/2"R až 11" x 17").
Ak ste vložili papier iného typu alebo veľkosti, než bol vložený predtým, skontrolujte nastavenia v časti Režim nastavenia. Nesprávne nastavenie ovplyvňuje automatický výber papiera. Môže spôsobiť poruchu tlače, tlač na papier zlej veľkosti alebo typu, príp. zaseknutie papiera.
Neukladajte na zásobník ťažké predmety a netlačte naň.
Kontrola typu a veľkosti papiera:
V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia zásobníka papiera].

## Ovládanie

Vytiahnite zásobník papiera.
Vytiahnite opatrne zásobník papiera až na doraz.
Ak chcete vložiť papier, choďte na krok 3. Ak chcete vložiť papier inej veľkosti, prejdite na ďalší krok.
Nastavte vodiace lišty A a B tak, že stlačíte ich zaisťovacie páčky a posuniete ich podľa vertikálneho a horizontálneho rozmeru papiera, ktorý chcete vložiť.
Vodiace zarážky A a B sú posuvné. Pri posúvaní jednotlivých vodiacich líšt držte stlačenú zaisťovaciu páčku, aby ste nastavili na veľkosť papiera.
Vložte papier do zásobníka.
Vložte papier tlačovou stranou hore. Stoh papiera nesmie presahovať kontrolnú rysku (maximálne 500 hárkov).
Pred vložením do zásobníka papier dôkladne prelistujte. Ak sa papier neprelistuje, môže dôjsť k podaniu viacerých hárkov naraz a následne k ich zaseknutiu.
Zatlačte zásobník papiera opatrne do zariadenia.
Zásobník zasuňte do zariadenia úplne až na doraz.
Späť nahor