# NASTAVENIE SKENOVANIA

Je možné nakonfigurovať nastavenia súvisiace s funkciou odosielania obrázkov (skenovanie, internetový fax, atď.).
Nastavenie skenovania
Nasledujúce nastavenia sa vzťahujú na skener.
Nastavenie predvoleného odosielateľa
Informácie uložené tu sa použijú, ak pri skenovaní do e-mailu nezadáte možnosť [Odpovedať] v nastaveniach odosielania.
Meno odosielateľa
Zadajte predvolené meno odosielateľa (maximálne 20 znakov).
Zdrojová adresa
Zadajte predvolenú adresu odpovede (maximálne 64 znakov).
Ak sa uloží len meno odosielateľa, nepoužije sa ako informácia o odosielateľovi.
Predvolené nastavenia farebného režimu
Vyberte predvolené nastavenie farebného režimu pre farebný aj čiernobiely režim v e-mailovej adrese, sieťovom priečinku, na FTP a na počítači. Ak nie je zadaný e-mail, zadajte možnosť Bežný skener.
Automaticky (Mono2, Odtiene sivej*), Plnofarebne, Odtiene sivej, Mono 2
* Pri skenovaní čiernobieleho originálu s farebným režimom nastaveným na možnosť [Automaticky]
Zablokovanie zmeny nastavenia ČB v automatickom režime: zakáže čiernobiele nastavenia zo základnej obrazovky, keď je farebný režim nastavený na Automaticky.
Nastavenie pôvodného formátu súboru
Zadajte úvodný formát súboru na odosielanie súboru v režime e-mailu, sieťového priečinka, FTP alebo počítača. Ak nie je zadaný e-mail, zadajte možnosť Bežný skener.
Typ súboru
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt. PDF*2, 5, Kompakt. PDF (Extrémne jemné)*2, 5, Kompakt. PDF/A*4, Kompakt. PDF/A (Extrémne jemné)*4, Zašifrovať PDF, Zašifrovať/Kompakt. PDF*3, 5, Zašifrovať/Kompakt. PDF (Extrémne jemné)*3, 5, XPS
*1 Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [TIFF].
*2 Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [PDF].
*3 Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [Zakód PDF].
*4 Keď je vybratá možnosť [Čierna a biela], formát je [PDF/A].
*5 Keď je nainštalovaný rozširujúci modul funkcie skenera (štandardné vybavenie zariadení MX-4141N a MX-5141N)
Čierna a biela
Kompresný režim: Žiadny, MH (G3), MMR (G4)
Farebne/Odtiene sivej
Pomer kompresie údajov: Nízky, Stredný, Vysoký
Zvýrazniť čierne písmo
Určené strany v súbore
Slúži na vytvorenie osobitného súboru pre každú naskenovanú stranu v prípade, ak skenujete viacero strán.
Ak je toto nastavenie povolené, môžete určiť počet strán na jeden súbor.
Počet strán
Ako počet strán v súbore možno určiť akékoľvek číslo. Toto nastavenie je možné použiť vtedy, ak je povolené nastavenie [Počet stránok určený na súbor].
Keď je ako typ súboru vybratá možnosť [JPEG], nie je možné vybrať položku [Určené stránky v súbore].
Režim kompresie pri vysielaní
Slúži na výber režimu kompresie na vysielanie pomocou funkcie Skenovať do e-mailu alebo Internetový fax. Režim kompresie nastavený tu sa používa pre všetky ciele bez ohľadu na ich individuálne nastavenia režimu kompresie.
ČB
MH (G3), MMR (G4)
Farebne/Odtiene sivej
Nízky, Stredný, Vysoký
Zvýrazniť čierne písmo
Maximálna veľkosť príloh e-mailu (e-mail)
Na zabránenie prenosu nadmerne veľkých súborov obrázkov pomocou režimu skenovania do e-mailu sa obmedzenie veľkosti súboru dá nastaviť od 1 MB do 10 MB s 1 MB prírastkami. Ak presiahne celková veľkosť súborov obrázkov vytvorených skenovaním originálu daný limit, súbory obrázkov sa vymažú.
Ak nechcete nastaviť limit, vyberte [Neobmedzene].
Toto nastavenie je prepojené s možnosťou Maximálna veľkosť príloh e-mailu v nastaveniach internetového faxu.
Maximálna veľkosť príloh e-mailu (FTP/počítač/sieťový priečinok)
Dá sa nastaviť limit pre veľkosť súborov, ktoré sa dajú odoslať pomocou skenovania na FTP, skenovania do stolového počítača a skenovania do sieťového priečinka. Limity, ktoré sa dajú vybrať, sú 50 MB, 150 MB, a 300 MB. Ak presiahne celková veľkosť súborov obrázkov vytvorených skenovaním originálu daný limit, súbory obrázkov sa vymažú.
Ak nechcete nastaviť limit, vyberte [Neobmedzene].
Počas vysielania, ktoré obsahuje e-mailové cieľové umiestnenia a cieľové umiestnenia internetového faxu, bude platiť hraničná hodnota (limit) nastavená v časti Maximálna veľkosť príloh e-mailu (e-mail).
Nastavenie Bcc
Zapnúť Bcc
Toto nastavenie sa aktivuje, ak chcete použiť dodanie skrytej kópie (Bcc). Slúži na zobrazenie tlačidla [Bcc] na obrazovke adresára odosielania obrázkov.
Zobrazenie adresy Bcc na obrazovke stavu úlohy
Zobrazuje adresy skrytých kópií (Bcc) na obrazovke stavu úlohy a na karte zoznamu adries.
Vypnúť funkciu skenovania
Zadajte túto možnosť, ak chcete zakázať vzdialené skenovanie do počítača.
Nastavenie predvolenej adresy
Nastavenie predvolenej adresy

Dá sa uložiť predvolená adresa, ktorá umožňuje odoslanie jednoducho stlačením tlačidla [Farebné kopírovanie] alebo tlačidla [ČB kopírovanie] bez určenia adresy. Ak vyberiete možnosť [Použiť adr. e-mailu užívateľa pre prihlásenie.], e-mailová adresa prihláseného používateľa sa použije ako predvolené cieľové umiestnenie.
Ak je vybratá možnosť [Pre prihlásenie použiť domáci adresár užívateľa], predvolená adresa prihláseného používateľa je domovský adresár.

Ak sa používateľ prihlási pomocou interného overenia (overenie zariadením), nastavenia domovského adresára prihláseného používateľa sú nakonfigurované v položke Registrácia používateľa v ponuke Zoznam používateľov v časti Kontrola používateľa. Ak sa používateľ prihlási pomocou externého overenia (sieťové overenie), nastavenia domovského adresára prihláseného používateľa sú nakonfigurované v položke Nastavenia globálneho adresára v ponuke Nastavenia LDAP v časti Nastavenia siete.

Dá sa nastaviť len jedna predvolená adresa na skenovanie do e-mailu, skenovanie na FTP, skenovanie do stolového počítača a skenovanie do sieťového priečinka.

### Pridať vyznač.

Vyberte adresu, ktorá sa predvolene použije.

###### Použiť adr. e-mailu užívateľa pre prihlásenie.

E-mailová adresa prihláseného používateľa sa nastaví ako predvolená adresa.
Vyberte nasledujúce položky podľa zamýšľaného použitia.

Položka | Popis
--- | ---
Použiť aj pre obrazovku faxu/I-faxu | Ak nechcete na obrazovke faxu/I-faxu použiť e-mailovú adresu prihláseného používateľa ako predvolený cieľ, klepnite na začiarkavacie políčko [Aplikovať aj pre obrazovku Faxu/I-Faxu] a nastavte ho na hodnotu .
Povoliť zrušenie | Môžete zrušiť automatické zadávanie e-mailovej adresy prihláseného používateľa. Ak chcete túto funkciu zrušiť, klepnite na tlačidlo [Zrušiť] na paneli akcií.

###### Vybrať z adresára

- Ak chcete zobraziť požadovaný adresár, zredukujte vyhľadávanie podľa písmena alebo kategórie v zozname [Register]. Môžete vybrať počet adresárov, ktoré sa naraz zobrazia s funkciou [Zobraziť položky].
- Ak vyberiete požadovaný názov adresára a klepnete na tlačidlo [Uložiť], vybratý adresár sa môžete nastaviť ako predvolený adresár.

Späť nahor