# VKLADANIE OBÁLOK DO KÓPIÍ(OBÁLKY/VKLADANÉ HÁRKY)

## Prehľad

Táto funkcia vkladá hárok papiera na určenú stranu ako vkladaný hárok.
Existujú dva typy vkladných hárkov. Pozície vkladania je možné určiť.
V prípade potreby vložte obálky.
Pri vkladaní obálok si pozrite časť VKLADANIE OBÁLOK DO KÓPIÍ.
Príklad: Vkladaný hárok A za stranou 3 a vkladaný hárok B za stranou 5.
Príklady vkladania hárkov
Nasledovný obrázok zobrazuje výsledky kopírovania pri vložení vkladaných hárkov do šiestich strán jednostranného originálu alebo troch strán obojstranného originálu pomocou dvoch režimov kopírovania.
Režimy kopírovania

- Kopírovanie jednostranného originálu
- Kopírovanie obojstranného originálu

Kopírovanie jednostranného originálu

Podmienky nastavenia vkladaného hárka | Výsledné kópie
--- | ---
Vložte vkladaný hárok v režime jednostranného kopírovania. | Vložte vkladaný hárok v režime obojstranného kopírovania.
Nekopírované | Vkladá vkladaný hárok medzi druhú a tretiu stranu kópií. |
Jednostranná kópia | Robí jednostrannú kópiu tretej strany originálu na vkladaný hárok. |
OBOJSTRANNÁ KÓPIA | Robí obojstrannú kópiu tretej a štvrtej strany originálu na vkladaný hárok. |

Kopírovanie obojstranného originálu

Podmienky nastavenia vkladaného hárka | Výsledné kópie
--- | ---
Vložte vkladaný hárok v režime jednostranného kopírovania. | Vložte vkladaný hárok v režime obojstranného kopírovania.
Nekopírované | Vkladá vkladaný hárok medzi druhú a tretiu stranu kópií. |
Jednostranná kópia | Robí jednostrannú kópiu tretej strany originálu na vkladaný hárok. | * Štvrtá strana originálu sa nekopíruje.
OBOJSTRANNÁ KÓPIA | Robí obojstrannú kópiu tretej a štvrtej strany originálu na vkladaný hárok. |

- Pred použitím funkcie obálok/vkladaných hárkov vložte vkladané hárky do zásobníka.
- Pri výbere obálok/vkladaných hárkov vložte originály do zásobníka podávača dokumentov, vyberte jednostranné alebo obojstranné kopírovanie, zadajte počet kópií a vyberte iné požadované nastavenia kopírovania. Po dokončení týchto nastavení vykonajte postup na výber obálok/vkladaných hárkov.
- Veľkosť vkladaného hárka musí byť rovnaká ako veľkosť kópie.
- Dá sa vložiť až do 100 vkladaných hárkov.

- Predlohové sklo nie je pre túto funkciu k dispozícii.
- Na rovnakú stranu nie je možné vložiť dva vkladané hárky.
- Pri obojstrannom kopírovaní obojstranných originálov nie je možné vložiť vkladný hárok medzi predné a opačné strany originálu.
- Túto funkciu nemôžete použiť v kombinácii s funkciou sedlovej väzby.
- Toto nastavenie nie je k dispozícii, keď je funkcia obálok/vkladaných hárkov vypnutá v režime nastavenia.

## Ovládanie

Umiestnite originál do zásobníka podávača dokumentov automatického podávača dokumentov a klepnite na tlačidlo [Náhľad].

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Obálky/Vkladané hárky].
Klepnite na kartu [Vloženie hárka].
Klepnite na tlačidlo zobrazenia vkladanej strany.
Nastavenia možnosti Vloženie typu B sú rovnaké ako nastavenia možnosti Vloženie typu A.
Zadajte číslo strany, do ktorej chcete vložiť vkladaný hárok, pomocou číselných tlačidiel a potom klepnite na tlačidlo [Zadať].
Celkový počet Vkladaný hárkov je zobrazený vedľa tlačidla [Zadať]. Zopakujte tieto kroky pre všetky vkladané hárky.
Ak ste zadali nesprávne číslo vkladanej strany:
Klepnite na tlačidlo [Rozloženie stránky] a zmeňte stranu.

- KONTROLA, ÚPRAVA A ODSTRAŇOVANIE ROZLOŽENIA STRANY OBÁLOK A VKLADANÝCH HÁRKOV

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Zrušenie vkladania vkladaných hárkov:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnite na tlačidlo [Zmeniť].
Ak vkladáte iba vkladaný hárok A, klepnite na tlačidlo [Bez kopírovania].
Pri kopírovaní na vkladaný hárok A klepnite na tlačidlo [Jednoducho] alebo [Obojstranná kópia].
Zmena vkladaného hárka:
Klepnite na tlačidlo [Zásobník papiera] a vyberte zásobník s vloženými vkladanými hárkami.
Pri kopírovaní na obidve strany vkladaného hárka nemôžete na vkladanie použiť štítky, priehľadné fólie ani štítkový papier. Štítkový papier možno vložiť, ak sa naň nebude kopírovať.
Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo .
Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Späť nahor