# ODOSIELANIE ROVNAKÉHO OBRÁZKA DO VIACERÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ(HROMADNÝ PRENOS)

## Prehľad

Rovnaký naskenovaný obrázok môžete odoslať do viacerých cieľových umiestnení skenovania, internetového faxu a faxového režimu v rámci jednej operácie.
V rámci jednej operácie môžete odoslať údaje až do 500 cieľov vrátane vyhradených úloh odoslania. (Ak sú napríklad už vyhradené úlohy hromadného prenosu so 450 cieľmi, údaje možno odoslať až do 50 cieľov.)
Cieľové umiestnenia, ktoré často používate na hromadný prenos, je vhodné uložiť ako kontakty alebo skupiny.
V rámci jedného kontaktu je možné uložiť maximálne 500 cieľových umiestnení. Pre hromadný prenos vyvoláte viaceré faxové čísla jednoduchým klepnutím na tlačidlo kontaktu alebo skupiny.
Keď sú adresy zaregistrované, môžete odoslať faxy tak, že nastavíte možnosť [Nastaviť do adresy podľa obvyklého používania] na . Ak chcete dočasne odstrániť cieľové umiestnenie z uložených adries, otvorte obrazovku potvrdenia detailov a odstráňte z nej cieľové umiestnenie.
Vykoná sa prenos, pričom sa pri adresách Skenovať do FTP a Skenovať do sieťového priečinka budú ignorovať hypertextové prepojenia.

- Ak je originál farebný a farebný režim je nastavený na hodnotu „Plnofarebné“, originál sa do cieľových umiestnení internetového faxu alebo faxového režimu odošle v režime Mono2. Dlhý originál sa taktiež odošle v režime Mono2.
- Ak chcete odoslať rovnaký obrázok ako fax do rôznych cieľových umiestnení, klepnite na tlačidlo [Poslať rovnaký obrázok ako adresu faxu] na paneli akcií.

Registrácia cieľov do kontaktu alebo skupiny:
Na domovskej obrazovke alebo obrazovke adresára klepnite na tlačidlo [Registrovať/Upraviť adresu] na paneli akcií, alebo na domovskej obrazovke klepnite na ikonu [Registrovať/Upraviť adresu v adresári]. Ďalšie informácie nájdete v časti UKLADANIE ADRIES PRIAMYM ZADANÍM, UKLADANIE ADRIES POMOCOU GLOBÁLNEHO VYHĽADÁVANIA ADRESY alebo UKLADANIE SKUPÍN.

## Ovládanie

Vložte originál.
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Zadajte všetky ciele.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

- Tlačidlá predvolieb, ktoré nie je možné použiť na hromadný prenos, sú zobrazené sivou farbou, aby sa predišlo ich výberu.
- Ak je v rámci hromadného prenosu určená adresa režimu Skenovať na FTP alebo Sieťový priečinok, prenos e-mailu pomocou hypertextového prepojenia sa neuskutoční.

- Ak chcete prepínať medzi typmi doručenia (Komu/Cc/Bc), klepnite na tlačidlo .
- Ak je povolená možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenie odosielania obrázkov] → [Prevádzkové nastavenia] → [Predvolené nastavenia] → [Pri nastavení hromadného odosielania sa musí vložiť ďalšie tlačidlo pre adresy] v časti Režim nastavenia, pred zadaním ďalšieho cieľa klepnite na tlačidlo .
- Ak chcete odoslať rovnaký obrázok (Mono2) ako obrázok pre faxovú adresu do všetkých cieľových umiestnení, dotknite sa tlačidla [Poslať rovnaký obrázok ako adresu faxu] na paneli akcií.
- Ak chcete odoslať rovnaký obrázok (Mono2) ako obrázok pre adresu internetového faxu do všetkých cieľových umiestnení, dotknite sa tlačidla [Poslať rovnaký obrázok ako adresu I-faxu] na paneli akcií.

Klepnite na tlačidlo [Potvrdiť adresu] na paneli akcií.
Potvrďte cieľ.
Zrušenie zadaného cieľového umiestnenia:
Dotknite sa tlačidla cieľového umiestnenia, ktoré chcete zrušiť, čím zrušíte výber.
Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].
Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti KONTROLA OBRÁZKA NA PRENOS.

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany.
  Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej.
  Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart]. Tento postup opakujte, až kým sa nenaskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec].
  Pípnutie znamená, že sa ukončil prenos.

Späť nahor