# ČISTENIE HLAVNEJ NABÍJACEJ KORÓNY FOTOCITLIVÉHO VALCA

## Prehľad

Ak sa po vyčistení predlohového skla a automatického podávača dokumentov naďalej zobrazujú čierne alebo farebné čiary, pomocou čistiaceho zariadenia na čistenie jednotky vyčistite hlavnú nabíjaciu jednotku, ktorá nabíja fotocitlivý valec.

- Ak vyčistenie hlavnej nabíjacej jednotky fotocitlivého valca nevyrieši problém, vytiahnite otočný ovládač a zatlačte ho späť ešte trikrát.
- Pri čistení nabíjacej jednotky vyťahovaním a zatáčaním otočného ovládača vyťahujte a zatláčajte ovládač pomaly z jedného konca na druhý.

## Ovládanie

Otvorte predný kryt.
Uvoľnite zásobník na zber tonera.
Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na zber tonera.
Zásobník na zber tonera sa vysunie, ako je to znázornené na obrázku.
Kým sa bude zásobník vysúvať až na doraz, jemne ho podoprite rukami.
Uchopením zeleného otočného ovládača uvoľnite poistku a opatrne vyberte čistič nabíjacej jednotky.
Vyčistite hlavnú nabíjaciu korónu.
Jemne zatlačte čistič nabíjacej jednotky úplne dovnútra a vytiahnite ho opatrne von.
Vložte ho tak, aby štítok (A) na čistiacej cieľovej strane a štítok (B) na strane čističa nabíjacej jednotky boli orientované tak, ako je zobrazené.
Opakujte krok 4 so všetkými ostatnými nabíjacími jednotkami.
Celkovo sú 4 miesta na čistenie v zariadení, ako je zobrazené.
Založte čistiace zariadenie nabíjačky do pôvodnej polohy.
Zatlačte zásobník na zber tonera do zariadenia.
Zatláčajte zásobník, pokým nezapadne na miesto.
Zatvorte predný kryt.
Späť nahor