# PREVÁDZKOVÉ NASTAVENIA

Je možné nakonfigurovať nastavenia súvisiace s funkciou odosielania obrázkov (e-mail, internetový fax, atď.).
Nižšie uvedené prevádzkové nastavenia platia pre všetky funkcie odosielania obrázkov.
Predvolené nastavenia
Uložené nastavenie pre snímanie bolo dokončené
Toto nastavenie sa používa na pozastavenie nastavení po ukončení skenovania (až pokiaľ sa neaktivuje režim automatického vymazania).
Predvolené nastavenie displeja
Vyberte ktorúkoľvek spomedzi nasledujúcich 5 základných obrazoviek, ktoré sa zobrazia po klepnutí na tlačidlo [Odoslanie obrázka] alebo po klepnutí na (tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY]) na obrazovke režimu odosielania obrázka.

- E-mail
- Sieťový priečinok
- FTP/počítač
- Internetový fax
- Vkladanie údajov

Použiť len adresy odosielacích režimov
Keď vyberiete adresu z adresára, použijú sa len adresy zobrazené v režime zúženia výberu.
Zobrazeniu adresára bola priradená vyššia priorita
Ak je povolený režim odosielania obrázkov, namiesto úvodnej obrazovky tohto režimu sa zobrazí adresár.
Ak ste v časti "Režim nastavenia" nakonfigurovali predvolenú adresu výberom možností → [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Predvolená adresa] → [Nastavenie predvolenej adresy], funkciu [Zobrazeniu adresára bola priradená vyššia priorita.] nemožno používať.
Kategória, ktorá sa má zobraziť s predvolenou možnosťou
Vyberte kategóriu, ktorá sa má zobraziť s predvolenou možnosťou.

- Žiadna
- Časté používanie
- Kategórie 1 až 32

Zväčšenie adresára
Zobrazuje sa zväčšený zoznam adresára.
Zobrazenie všetkých typov adries bez ohľadu na aktuálne zobrazený režim.
Keď je toto nastavenie povolené, zobrazí všetky ciele bez ohľadu na zobrazený režim.
Orientácia obrázka
Nastaví predvolenú orientáciu obrázka.
Nastavenie pôvodného rozlíšenia
Nasledujúce nastavenia sú k dispozícii pre predvolené rozlíšenia bežného skenovania, e-mailu, internetového faxu a faxu.
Bežný skener
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
e-mail
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
internetový fax
200 X 100 dpi, 200 X 200 dpi*, 200 X 400 dpi*,
400 X 400 dpi*, 600 X 600 dpi*
Použiť nastavené rozlíšenie pri ukladaní
Keď sa použije obrázok uložený pri zakladaní dokumentov, uplatní sa nastavenie rozlíšenia, ktoré sa uložilo s daným obrázkom.
Predvolené nastavenie expozície
Používa sa na nastavenie predvolených nastavení expozície pre skenovanie dokumentu v režime odosielania obrázkov. Vyberte možnosť [Automaticky] alebo [Manuálne]. Ak vyberiete možnosť [Manuálne], nastavte expozíciu na jednu z 5 úrovní.
Predvolený typ obrázka originálu
Vopred vyberte typ originálu, čím umožníte skenovanie s rozlíšením vhodným pre originál (len v režime skenovania a režime skenovania pamäťového zariadenia USB).
Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- Text/tlačená fotografia
- Text/fotografia
- Text
- Fotografia
- Tlačená fotografia
- Mapa

Ak je expozícia nastavená na hodnotu [Automaticky], predvolený typ originálu nemožno vybrať.
Ostrosť
Táto funkcia sa používa na zvýraznenie obrysu obrázka a na jeho jasné zobrazenie v prípade skenovania dokumentu v režime odosielania obrázkov. Túto možnosť je možné nastaviť na niektorú z 5 úrovní.
Kontrast
Táto možnosť sa používa na úpravu kontrastu obrázka na skenovanie dokumentu v režime odosielania obrázkov. Túto možnosť je možné nastaviť na niektorú z 5 úrovní.
Odoslať rovnaký obraz ako v režime Fax/I-Fax
Používa sa na povolenie alebo zakázanie predvoleného nastavenia. Povoľte túto funkciu, ak chcete odoslať rovnaký obrázok pri súčasnom používaní režimu faxu alebo internetového faxu s iným režimom.
Ak je táto funkcia zakázaná, obrázok určený v nastavení každého skenovania sa odošle do e-mailu, na server FTP, na počítač a do sieťového priečinka.
Pri nastavení vysielania sa musí vložiť ďalší kláves pre adresy
Táto funkcia núti používateľa dotknúť sa tlačidla [Ďalšia adresa] predtým, než zadá ďalšie cieľové umiestnenie počas vysielania.
Keď je toto nastavenie zapnuté, tlačidlo [Ďalšia adr.] nie je možné vynechať, ani keď sa ďalšia adresa zadáva tlačidlom predvoľby.
Ak sa používateľ pokúsi zadať ďalšiu adresu bez stlačenia tlačidla [Ďalšia adr.], ozve sa dvojité varovné pípnutie a zadanie bude odmietnuté.
Nastavenie zvuku ukončenia skenovania
Slúži na nastavenie spustenia zvukovej signalizácie dokončeného skenovania v prípade skenovania originálu.
Vypnúť prepínanie poradia zobrazovania
Zakáže zmenu poradia zobrazenia (poradie podľa čísla vyhľadávania, vzostupne alebo zostupne).
Po nastavení sa poradie zobrazenia nezmení. Poradie zobrazenia zostane nemenné v poradí, ktoré platí pri aktivácii tohto nastavenia.
Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov
Táto funkcia zadrží prijaté faxy a internetové faxy v pamäti bez toho, aby ich vytlačila. Faxy je možné tlačiť po zadaní hesla (predvolene nastavené heslo: 0000) pomocou numerických kláves.
Heslo
Keď je možnosť [Nastavenie pozdržania pre prijatú tlač údajov] aktivovaná, zadajte heslo (4-ciferné číslo).
Tieto nastavenia sa dajú nakonfigurovať, keď sa v pamäti zariadenia nenachádzajú žiadne prijaté údaje (mimo údajov v dôvernej alebo pamäťovej schránke prenosu vysielania).
Predvolená overovacia pečiatka
Používa sa na povolenie alebo zakázanie predvoleného nastavenia. Povoľte ho, aby sa vždy pripojila overovacia pečiatka na originál, ktorý už bol naskenovaný pomocou automatického podávača dokumentov.
Nastavenie šírky vymazania
Používa sa na nastavenie predvolenej šírky mazania pre kopírovanie s mazaním. Zadajte hodnotu od 0 mm (0") do 25 mm (1") s prírastkom po 3 mm (1/8") na vymazanie okraja a vymazanie stredu.
Časovo určený výstup prijatých údajov
Táto funkcia je k dispozícii, keď je povolená možnosť Nastavenie kontroly prijatého údajového obrazu.
* Možnosť sa zobrazí, ak je nainštalovaný rozširujúci modul facsimile alebo rozširujúci modul internetový fax. Ak je možnosť Časovo určený výstup prijatých údajov nastavená na hodnotu , toto nastavenie je sivé.
Ak je možnosť Zmeniť heslo alebo Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov nastavená na hodnotu , pole na zadanie hesla je sivé.
POVOLIŤ/ZAKÁZAŤ NASTAVENIA
Nastavenie zablokovania registrácie
Používa sa na zablokovanie ukladania cieľov. Ukladanie zo zariadenia, z režimu nastavenia (webová verzia) a z počítača je možné zakázať samostatne.
Zablokovanie registrácie cieľa z ovládacieho panela
Zakáže ovládanie adries z tohto zariadenia.
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- Skupinovo (Priamy záznam)
- Skupinovo (Telefónny zoznam)
- Kontakty

Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.
Zablokovať registráciu cieľa na webovej stránke
Zakáže ukladanie cieľového umiestnenia z režimu nastavenia (webová verzia).
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- Skupinovo (Priamy záznam)
- Skupinovo (Telefónny zoznam)
- Jednotlivo

Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.
Zrušenie registrácie programu/odstránenie programu
Používa sa na zablokovanie mazania a zmien nastavení odosielania obrázkov uložených v programoch úloh.
Zákaz registrácie všetkých položiek programu
Zakáže používať telefónny zoznam, keď je uložený program.
Zrušiť registráciu pamäťovej schránky
Zakáže všetky typy registrácie pamäťovej schránky.
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:
Pamäť voľby, Dôverné, Prenos vysielania (priamy záznam), Prenos vysielania (Telefónny zoznam)
Zrušiť registráciu cieľa cez globálne vyhľadávanie adresy
Zablokuje správu adries z vyhľadávania v globálnom adresári.
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:
E-mail, Internetový fax, Fax
Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.
Vypnite registráciu pomocou nástroja Network Scanner Tool
Zablokuje správu adries z programu Network Scanner Tools.
Táto možnosť sa používa na potlačenie ukladania údajov iného zariadenia prostredníctvom možnosti Vstupné smerovanie v adresári.
Zablokovanie preposielania po sieti
Táto možnosť zakáže vstupné smerovanie.
Nastavenie zablokovania prenosu
Tieto nastavenia sa používajú na zablokovanie nasledovných operácií prenosu.
Zablokovať [Opät. poslanie] v režime Odoslanie obrázka
Toto nastavenie vyradí tlačidlo [Opät. poslanie] na základnej obrazovke režimu odosielania obrázkov.
Zablokovať výber z adresára
Zakáže výber cieľových umiestnení z adresára.
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- E-mail
- FTP
- Stolový počítač
- Sieťový priečinok
- Internetový fax (Vrátane priameho SMTP)

Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: Zruší výber všetkých položiek.
Zrušiť priamy záznam
Zakáže priame zadávanie cieľových adries a iných položiek.
Nakonfigurujte toto nastavenie pre každú z nasledovných položiek:

- E-mail
- Sieťový priečinok
- Internetový fax (Vrátane priameho SMTP)

Vybrať všetko: Slúži na výber všetkých položiek.
Odznačiť označené: zruší výber všetkých položiek.
Zablokovať prenos PC-I-Fax
Zablokuje prenos PC-I-Fax.
Nastavenie vlastného čísla a názvu
Slúži na uloženie informácií o odosielateľovi internetového faxu alebo faxu.
Registrácia údajov odosielateľa
Táto funkcia sa používa na uloženie mena odosielateľa faxu a internetového faxu, faxového čísla odosielateľa a adresy odosielateľa internetového faxu. Uložené meno odosielateľa a faxové číslo odosielateľa alebo adresa internetového faxu budú vytlačené navrchu prijatého faxu.
Meno odosielateľa
Zadajte meno odosielateľa. Do mena odosielateľa možno zadať najviac 20 znakov.
Faxové číslo odosielateľa
Nastaví faxové číslo odosielateľa.
Ak chcete medzi číslice čísla vložiť prestávku, stlačte tlačidlo [-].
Ak chcete medzi číslice čísla vložiť medzeru, stlačte tlačidlo [Medzera].
Vlastná adresa I-fax
Zadajte predvolenú adresu odosielateľa (maximálne 56 znakov).
Registrácia výberu vlastného mena
Slúži na uloženie mena odosielateľa použitého v časti „Výber vlastného názvu“ inej funkcie. Dá sa uložiť až 18 adries.
Pridať nové
Uložte meno odosielateľa. Uložiť možno najviac 20 znakov.
Po zadaní mena odosielateľa sa dotknite tlačidla [Uložiť].
Menu odosielateľa bude automaticky priradené najnižšie nevyužité číslo registrácie: od 01 do 18. Toto číslo nemožno zmeniť.
Zoznam Meno odosielateľa
Slúži na zobrazenie zoznamu uložených mien odosielateľov.
Keď vyberiete meno odosielateľa, toto meno sa odstráni.
Späť nahor