# VÝMENA KAZETY PEČIATKY

## Prehľad

Ak ja na automatickom podávači dokumentov nainštalovaná jednotka pečiatky (AR-SU1) a pečiatka začína byť svetlá, vymeňte kazetu pečiatky (AR-SV1).
Spotrebný materiál
Kazeta pečiatky (2 v balení) AR-SV1

## Ovládanie

### Pri používaní zariadenia MX-4140N/MX-5140N

Otvorte automatický podávač dokumentov.
Roztvorte držiaky na automatickom podávači dokumentov, ktoré držia tabuľu na pritlačenie originálu.
Roztvorte držiaky (dva) na ľavej a pravej strane.
Uchopte plôšku na jednotke pečiatky a vytiahnite jednotku.
Vyberte kazetu pečiatky (A).
Vložte novú kazetu pečiatky.
Zatlačte jednotku pečiatky späť na svoje miesto.
Zatláčajte jednotku pečiatky, až kým nezapadne na miesto.
Vložte tabuľu na pritlačenie originálu.
Zatláčajte držiaky, až kým nezapadnú na miesto.
Zatvorte automatický podávač dokumentov.

### Pri používaní zariadenia MX-4141N/MX-5141N

Otvorte automatický podávač dokumentov.
Z automatického podávača dokumentov vyberte podložku dokumentov.
Podložku vyberajte pomaly. Vybratú podložku položte na predlohové sklo tak, aby predtým pripojená strana smerovala nahor.
Uchopte plôšku na jednotke pečiatky a vytiahnite jednotku.
Vyberte kazetu pečiatky (A).
Vložte novú kazetu pečiatky.
Zatlačte jednotku pečiatky späť na svoje miesto.
Zatláčajte jednotku pečiatky, až kým nezapadne na miesto.
Zatvorením automatického podávača dokumentov pripojte podložku dokumentov.
Po zatvorení automatického podávača dokumentov sa podložka dokumentov na predlohovom skle pripojí k automatickému podávaču dokumentov.
Uistite sa, že podložka dokumentov je dôkladne pripojená k automatickému podávaču dokumentov, a potom zatvorte automatický podávač dokumentov.
Ak podložka dokumentov nie je dôkladne pripojená, vyberte ju a znova zatvorte automatický podávač dokumentov, aby sa podložka dôkladne pripojila.
Späť nahor