# ČINNOSTI SPOLOČNÉ PRE VŠETKY REŽIMY

## FINIŠER (VEĽKÝ ZÁSOBNÍK)

Toto zariadenie vydáva zoradený papier a každú dávku papiera striedavo zoraďuje. Každú dávku podľa potreby zošíva.
Ak chcete dierovať vytlačený papier, nainštalujte voliteľný dierovací modul.

- Názvy funkcií
- Spotrebný materiál
- Údržba finišéra (veľký zásobník)

Názvy funkcií
×
Kompilátor zošívačky
Tento dočasne stohuje papier, ktorý sa bude zošívať.
×
Výstupný zásobník (horný zásobník, dolný zásobník)
Do tohto zásobníka sa privádza zošitý a odsadený výtlačok.
Tento zásobník je posuvný. Roztiahnite zásobník na tlač papiera veľkej veľkosti (veľkosti A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" a 8-1/2" x 13").
×
Horný kryt
Otvorte tento kryt, ak chcete vytiahnuť zaseknutý papier.
×
Predný kryt
Otvorte tento kryt, ak potrebujete vymeniť kazetu zošívačky alebo odstrániť zaseknutie v zošívačke.
Klepnutím na názov vyskočia detaily.

- Jednotka podávania papiera sa vyžaduje na inštaláciu finišera (veľký zásobník), ako aj stolíka/zásobníka na 1x500/2x500/2000 hárkov papiera.
- Nedávajte na finišer (veľký zásobník) ťažké predmety ani netlačte finišer (veľký zásobník) veľkou silou nadol.
- Finišer (veľký zásobník) nie je možné nainštalovať zároveň s finišerom, sedlovým finišerom alebo sedlovým finišerom (veľký zásobník).
- Po zapnutí zariadenia a pri tlači buďte opatrní, pretože výstupný zásobník sa môže pohybovať nahor a nadol.

Spotrebný materiál
Pre finišer (veľký zásobník) je potrebná nasledujúca kazeta zošívačky:
Kazeta zošívačky (približne 5 000 sponiek na kazetu x 3 kazety)
AR-SC2
Údržba finišera (veľký zásobník)
Keď sa v kazete zošívačky minú spinky, na ovládacom paneli sa zobrazí príslušné hlásenie. Ak chcete vymeniť kazetu zošívačky, postupujte podľa pokynov na obsluhu.

## FINIŠER (VEĽKÝ ZÁSOBNÍK)

< celkovo 7 krokov >
Výmena kazety
Otvorte predný kryt.
Stlačte zelené časti zošívacieho bloku a vytiahnite blok nahor a von.
Vyberte prázdnu kazetu zošívačky.
Stlačením uzamykacieho tlačidla uvoľnite kryt zošívacieho bloku a vyberte kazetu zošívačky.

Keď zastávajú sponky, kazetu zošívačky nie je možné vybrať.

Zasuňte novú kazetu zošívačky do zošívacieho bloku.
Tlačte zošívací blok do zariadenia dovtedy, kým nezapadne na miesto.

Pred vložením kazety do bloku neodstraňujte plombu s kazety.

Plombu držiacu sponky vytiahnite von.
Zošívací blok pevne zatlačte späť na svoje miesto.
Zatlačte zošívací blok na doraz, až pokiaľ nezapadne na miesto.
Zatvorte predný kryt.
Vytlačte skúšobnú stránku alebo spravte kópiu v režime zoradenia a zošívania a overte správnosť zošívania.
Späť nahor