# SEDLOVÝ FINIŠER

## Prehľad

Zahrňuje to funkciu odsadenia, ktorá vydáva zoradený papier a každú dávku papiera striedavo zoraďuje, funkciu zoradenia a zošívania, ktorá zošíva každú dávku výtlačkov, funkciu sedlovej väzby, ktorá automaticky zošíva stred hárkov a prehýba ich na polovicu, a funkciu prehnutia papiera, ktorá prehýba papier na polovicu.
Ak chcete dierovať vytlačený papier, nainštalujte voliteľný dierovací modul.

- Názvy funkcií
- Spotrebný materiál
- Údržba sedlového finišera

Názvy funkcií
×
Kompilátor zošívačky
Tento dočasne stohuje papier, ktorý sa bude zošívať.
×
Výstupný zásobník
Do tohto zásobníka sa privádza zošitý a odsadený výtlačok.
Tento zásobník je posuvný. Roztiahnite zásobník na tlač papiera veľkej veľkosti (veľkosti A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8 1/2" x 14" a 8 1/2" x 13").
×
Bočný kryt
Otvorte tento kryt, ak potrebujete vymeniť kazetu zošívačky alebo odstrániť zaseknutie v zošívačke.
×
Zásobník sedlovej väzby
Do tohto zásobníka sa privádza zošitý výtlačok so sedlovou väzbou.
×
Horný kryt
Otvorte tento kryt, ak chcete vytiahnuť zaseknutý papier.
×
Predný kryt
Tento kryt otvorte v prípade, ak potrebujete vymeniť kazetu zošívačky, odstrániť zaseknutie v zošívačke alebo zaseknutie papiera.
Klepnutím na názov vyskočia detaily.

- Jednotka podávania papiera sa vyžaduje na inštalovanie sedlového finišera ako aj stolíka/zásobníka na 1 x 500, 2 x 500, 2 000 hárkov papiera.
- Nedávajte na sedlový finišer ťažké predmety ani netlačte sedlový finišer veľkou silou nadol.
- Po zapnutí zariadenia a pri tlači buďte opatrní, pretože výstupný zásobník sa môže pohybovať nahor a nadol.
- Sedlový finišer nemôže byť nainštalovaný spolu s finišerom, finišerom (veľký stohovač) ani sedlovým finišerom (veľký stohovač).

Spotrebný materiál
Pre sedlový finišer je potrebná nasledujúca zošívacia kazeta:
Jednotka finišera
Kazeta zošívačky (približne 5 000 sponiek na kazetu x 3 kazety) MX-SCX1
Jednotka sedlovej väzby
Kazeta zošívačky (približne 2 000 sponiek na kazetu x 3 kazety) AR-SC3
Údržba sedlového finišera
Keď sa v kazete zošívačky minú spinky, na ovládacom paneli sa zobrazí príslušné hlásenie. Ak chcete vymeniť kazetu zošívačky, postupujte podľa pokynov na obsluhu.

## Ovládanie

- Výmena kazety zošívačky (jednotka finišera)
- Výmena kazety zošívačky (jednotka sedlovej väzby)

Výmena kazety zošívačky (jednotka finišera)
Otvorte predný kryt.
Potiahnite za páčku a posúvajte sedlový finišer doľava, kým sa nezastaví.
Opatrne vysúvajte finišer, kým sa nezastaví.
Sklopte nadol páčku uvoľnenia zošívacieho bloku a vytiahnite ho.
Zošívací blok vyťahujte von smerom doprava.
Vytiahnite prázdnu kazetu zošívačky zo zošívacieho bloku.
Podľa vyobrazenia zasuňte novú kazetu zošívačky do zošívacieho bloku.
Tlačte zošívací blok do zariadenia dovtedy, kým nezapadne na miesto.
Nasaďte naspäť zošívací blok.
Zatlačte zošívací blok na doraz, až pokiaľ nezapadne na miesto.
Potlačte sedlový finišer späť a nechajte ho zapadnúť do zariadenia.
Opatrne posúvajte finišer späť doprava, kým nezacvakne na svoje pôvodné miesto.
Zatvorte predný kryt.
Vytlačte skúšobnú kópiu dokumentu v režime zoradenia a zošívania a overte správnosť zošívania.
Výmena kazety zošívačky (jednotka sedlovej väzby)
Pred začatím toto postupu vyberte všetky výtlačky z výstupného zásobníka sedlového finišera. Nedávajte vybraté výtlačky späť do výstupného zásobníka.
Otvorte bočný kryt.
Vyberte prázdnu kazetu zošívačky.
Založte nové kazety so sponkami.
Odstráňte kryt z každej kazety so sponkami a potom kazetu nainštalujte.
Zatvorte bočný kryt.
Späť nahor