# VÝBER REŽIMU SIEŤOVÉHO SKENERA

Režim sieťového skenera môžete vybrať na domovskej obrazovke alebo v jednotlivých prevádzkových režimoch takto:

## Ovládanie

### Zmena režimov z domovskej obrazovky

1. #### Klepnite na ikonu označujúcu režim sieťového skenera.

   Klepnite na jednu z možností [E-mail], [FTP/počítač], [Sieťový priečinok] alebo [Internetový fax].
   Zobrazí sa pôvodná obrazovka vybratého režimu.

### Zmena režimu z jednotlivých režimov

1. #### Klepnite na zobrazenie režimu.

2. #### Klepnite na tlačidlo [Zaslať obrázok].

   Predvolene sa obrazovka zmení na obrazovku režimu faxu.

   ###### Zmena obrazovky, ktorá sa prvotne zobrazí po klepnutí na tlačidlo [Zaslať obrázok] v zobrazení režimu:

   V časti Režim nastavenia (administrátor) vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Prevádzkové nastavenia] → [Predvolené nastavenia] → [Predvolené nastavenia displeja].

3. #### Klepnite na ikonu a potom na jednu z možností [E-mail], [FTP/počítač], [Sieťový priečinok] alebo [Internetový fax].

   Zobrazí sa pôvodná obrazovka vybratého režimu.
   Ak v časti "Režim nastavenia" vyberiete položky [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia faxu] → [Predvolené nastavenia] → [Predvolený Výber Knihy Adries] a začiarknete políčko [Zobrazeniu adresára bola priradená vyššia priorita.] takto , zobrazí sa adresár vo vybratom režime.

Späť nahor