# VONKAJŠOK

Táto časť popisuje názvy a funkcie jednotlivých vonkajších častí zariadenia.
×
Automatický podávač dokumentov
Automaticky podáva a skenuje viaceré originály. V prípade zariadení MX-4141N/MX-5141N možno naraz automaticky skenovať obidve strany obojstranných originálov.
- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
×
Predný kryt
Po otvorení tohto krytu môžete prepnúť hlavný spínač do polohy Zap. alebo Vyp. alebo vymeniť tonerovú kazetu.
- ZAPNUTIE ZARIADENIA
– VÝMENA TONEROVEJ KAZETY
×
Výstupný zásobník (stredový zásobník)
Vytlačený papier vychádza do tohto zásobníka.
×
Ovládací panel
Tento panel obsahuje tlačidlo [Napájanie], tlačidlo/indikátor [Úspora energie], tlačidlo [Domovská obrazovka], hlavné tlačidlo napájania, indikátor prijatia faxu a dotykový panel.
Dotykový panel použite na obsluhu každej z týchto funkcií.
- OVLÁDACÍ PANEL
×
Pravý zásobník*
Nastavený tak, aby papier vystupoval do tohto zásobníka tak, ako je potrebné.
Nastavením originálov prijatých faxom alebo internetovým faxom na výstup do tohto zásobníka ich môžete oddeliť od výstupu papiera z kopírovania.
×
Finišer*
Zošíva papier.
Je možné nainštalovať aj dierovací modul, aby dieroval výstupný papier.
- FINIŠER
×
Sedlový finišer (veľký stohovač)*
Zošíva a prehýba papier. Je možné nainštalovať aj dierovací modul, aby dieroval výstupný papier.
- SEDLOVÝ FINIŠER (veľký stohovač)
×
Jednotka podávania papiera*
Táto jednotka podáva vytlačený papier do finišera (veľký stohovač), sedlového finišera alebo sedlového finišera (veľký stohovač), prípadne funguje ako prepojenie medzi zariadením a finišerom (veľký stohovač), sedlovým finišerom alebo sedlovým finišerom (veľký stohovač).
×
USB port (typ A)
Používa sa na pripojenie zariadenia USB, napríklad pamäťového média USB k zariadeniu.
Používajte tienený kábel USB.
Podporuje USB 2.0 (Vysoká rýchlosť).
×
Klávesnica*
Použite ju ako náhradu za softvérovú klávesnicu zobrazenú na dotykovom paneli. Keď sa nepoužíva, môžete ju uložiť pod ovládací panel.
×
Zásobník 1
Uložte do tohto zásobníka papier.
- VKLADANIE PAPIERA DO ZÁSOBNÍKA
×
Zásobník 2
Uložte do tohto zásobníka papier.
- VKLADANIE PAPIERA DO ZÁSOBNÍKA
×
Zásobník 3 (keď je nainštalovaný stojan/zásobník na 1 x 500 alebo 2 x 500 hárkov papiera)*
Uložte do tohto zásobníka papier.
- VKLADANIE PAPIERA DO ZÁSOBNÍKA
×
Zásobník 3 (keď je nainštalovaný stojan/zásobník na 2 000 hárkov papiera)*
Uložte do tohto zásobníka papier.
- ZÁSOBNÍK 3 A 4 (STOJAN/ZÁSOBNÍK NA 2 000 HÁRKOV PAPIERA)
×
Zásobník 4 (keď je nainštalovaný stojan/zásobník na 2 x 500 hárkov papiera)*
Uložte do tohto zásobníka papier.
- VKLADANIE PAPIERA DO ZÁSOBNÍKA
×
Zásobník 4 (keď je nainštalovaný stojan/zásobník na 2 000 hárkov papiera)*
Uložte do tohto zásobníka papier.
- ZÁSOBNÍK 3 A 4 (STOJAN/ZÁSOBNÍK NA 2 000 HÁRKOV PAPIERA)
×
Zásobník 5 (keď je nainštalovaný veľkokapacitný zásobník papiera)*
Uložte do tohto zásobníka papier.
- VKLADANIE PAPIERA DO VEĽKOKAPACITNÉHO ZÁSOBNÍKA
×
Bočný podávač
Tento zásobník sa používa na ručné vkladanie papiera.
Keď vkladáte papier väčšej veľkosti než A4R alebo 8-1/2" x 11"R, vytiahnite podperu.
- VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA
×
Dierovací modul*
Používa sa na dierovanie výstupu. Vyžaduje sedlový finišer, sedlový finišer (veľký stohovač) alebo finišer (veľký stohovač).
- DIEROVACÍ MODUL
×
Finišer (veľký zásobník)*
Zošíva papier. Je možné nainštalovať aj dierovací modul, aby dieroval výstupný papier.
- Finišer (veľký zásobník)
×
Sedlový finišer*
Zošíva a prehýba papier. Je možné nainštalovať aj dierovací modul, aby dieroval výstupný papier.
- SEDLOVÝ FINIŠER
Klepnutím na názov vyskočia detaily.
* Voliteľné Späť nahor