# HORNÁ STRANA

Táto časť popisuje názvy a funkcie jednotlivých vnútorných častí zariadenia.
×
Tonerová kazeta
Táto kazeta obsahuje toner.
Ak sa toner v kazete minie, vymeňte ho za nový.
- VÝMENA KAZETY TONERA
×
Fixačná jednotka
Tu sa prenesený obraz tepelne natavuje na papier.
Fixačná jednotka je horúca. Pri vyťahovaní zaseknutého papiera dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
×
Prenosový pás
Počas plnofarebnej tlače sa tonerové obrazy štyroch farieb na fotocitlivých valcoch spolu skombinujú na prenosovom páse.
Počas čiernobielej tlače sa na prenosový pás prenáša iba obraz čierneho tonera.
Nedotýkajte sa a nepoškoďte prenosový pás.
Mohol by vzniknúť chybný obrázok.
×
Pravý bočný kryt
Otvorte tento kryt, aby ste odstránili zaseknutý papier.
×
Kryt časti obracania papiera
Táto jednotka sa používa na obrátenie papiera pri obojstrannej tlači. Otvorte tento kryt, ak chcete vytiahnuť zaseknutý papier.
×
Hlavný vypínač
Tento vypínač použite na zapnutie zariadenia.
Keď používate funkcie faxu alebo internetového faxu, nechajte tento vypínač vždy v polohe .
- ZAPNUTIE ZARIADENIA
×
Zásobník na zber tonera
Tento zásobník slúži na zhromažďovanie nadbytočného tonera, ktorý zostáva po tlači.
- VÝMENA ZÁSOBNÍKA NA ZBER TONERA
Použitý zásobník na zber tonera od vás prevezme servisný technik.
×
Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na zber tonera
Toto tlačidlo stlačte v prípade, ak potrebujete uvoľniť zámok zásobníka na zber tonera pri jeho výmene alebo pri čistení laserovej jednotky.
- ČISTENIE LASEROVEJ JEDNOTKY
– VÝMENA ZÁSOBNÍKA NA ZBER TONERA
×
Držadlo
Vytiahnite a uchopte pri presúvaní zariadenia.
×
Pravý bočný kryt stojana/zásobníka na 1 x 500, 2 x 500 alebo 2 000 hárkov papiera
Tento kryt otvorte na odstránenie zaseknutého papiera v zásobníku 3 alebo 4.
×
Pravý bočný kryt zásobníka papiera
Otvorte tento kryt a odstráňte zaseknutý papier v zásobníku 1 alebo 2.
×
Uvoľňovacia páčka pravého bočného krytu
Vytiahnutím a podržaním tejto páčky hore otvoríte pravý bočný kryt a vyberiete zaseknutý papier.
×
Bočný podávač
Tento zásobník sa používa na ručné vkladanie papiera.
Keď vkladáte papier väčšej veľkosti než A4R alebo 8-1/2" x 11"R, vytiahnite podperu.
- VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA
Klepnutím na názov vyskočia detaily.
Späť nahor