# NASTAVENIE ROZLÍŠENIA PRI SKENOVANÍ(ROZLÍŠENIE)

Táto funkcia slúži na úpravu rozlíšenia počas skenovania originálu, čím používateľ získa možnosť vysokokvalitného výstupu alebo výstupu s prioritou rýchlosti podľa aplikácie.

- Rozlíšenie je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.
- Nastavenie rozlíšenia sa použije v prípade, keď zhotovujete čiernobielu kópiu s úplnou veľkosťou.

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Rozlíšenie skenovania].
Vyberte rozlíšenie.
Rozlíšenie je možné nastaviť pre podávač dokumentov a predlohové sklo.
Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Ak používate zariadenie MX-4140N/MX-5140N, nemôžete zmeniť rozlíšenie automatického podávača dokumentov (Pevne sa nastaví rozlíšenie 600 x 600 dpi).
Položte originál a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Klepnutím na tlačidlo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Späť nahor