# NASTAVENIA BEZDRÔTOVÉHO PRENOSU

Poskytuje prístup k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia LAN.
Kliknutím na tlačidlo [Odoslať] sa nastavenia uložia.
Nastavenia bezdrôtového prenosu
Slúžia na zapnutie a vypnutie bezdrôtového pripojenia k sieti WLAN a indikáciu stavu bezdrôtového pripojenia WLAN.
Prepínanie typov pripojenia
Prepína medzi režimom infraštruktúry a režimom prístupového bodu, aby sa zhodovalo prostredie použitého bezdrôtového pripojenia LAN.
Aktuálne nastavenie
Slúži na zobrazenie nastavení – napr. SSID bezdrôtovej siete WLAN a typu zabezpečenia. Ak je bezdrôtové pripojenie WLAN vypnuté, zobrazuje sa „--“.
Aktuálny bezdrôtový stav
Uvádza úrovne príjmu (max. 100) bezdrôtového pripojenia WLAN a IP adresy.
Zobraziť nastavenie bezdrôtového pripojenia
Kliknite na tlačidlo [Inštalácia].
V prostredí nastavení bezdrôtového pripojenia možno konfigurovať SSID bezdrôtovej siete WLAN, Typ bezpečnosti, Zakód. a Bezpečnostný kľúč.
Inicializácia nastavení bezdrôtového pripojenia
Kliknite na tlačidlo [Inicializovať].
Inicializujú sa nastavenia: SSID, Typ bezpečnosti, Zakód. a Bezpečnostný kľúč.
Obrazovka nastavení bezdrôtového pripojenia (Režim prístupového bodu)
Ak je položka [Prepínanie typov pripojenia] nastavená na hodnotu [Drôtové+bezdrôtové (Režim prístupového bodu)] alebo [Len pripojenie káblom], zobrazí sa obrazovka nastavenia bezdrôtového prenosu (režim prístupového bodu).
Nakonfigurujte SSID bezdrôtovej siete WLAN, Typ bezpečnosti, Zakód. a Bezpečnostný kľúč.
Kliknutím na tlačidlo [Odoslať] sa nastavenia uložia.
SSID
Zadajte SSID vo forme max. 32 znakov.
Typ bezpečnosti
Zvoľte typ zabezpečenia.
Zakód.
Zvoľte typ zakódovania.
Bezpečnostný kľúč
Zadajte bezpečnostný kľúč.

Typ bezpečnosti | Bezpečnostný kľúč
--- | ---
WEP 64 bitov | 5 znakov alebo 10-ciferné hexadecimálne číslo
WEP 128 bitov | 13 znakov alebo 26-ciferné hexadecimálne číslo
WAP/WAP2 | 8 až 63 znakov alebo 64-ciferné hexadecimálne číslo

Zobraziť Bezpečnostný kľúč
Ak sa nastaví do zapnutého stavu, zobrazí sa bezpečnostný kľúč.
IP adresa zariadenia
Zadajte adresu IP.
Používaný kanál
Vyberte kanál, ktorý sa použije pri bezdrôtovom pripojení LAN.
Odoslanie výstupu
Nakonfigurujte odosielanie výstupu.
Šírka pásma
Nastavenie použite, ak má komunikačný režim hodnotu 11n.Vyberte šírku pásma, ktorá sa použije.
Nastavenie rozsahu distr. IP adresy
Nakonfigurujte rozsah použitia adresy IP.
Obrazovka nastavenia bezdrôtového prenosu (režim prístupového bodu)
Ak je položka [Prepínanie typov pripojenia] nastavená na hodnotu [Bezdrôtové pripojenie (režim infraštruktúra)] a kliknete na tlačidlo [Nastavenia], zobrazí sa obrazovka nastavenia bezdrôtového prenosu v režime infraštruktúry.
Nakonfigurujte položky SSID, Typ bezpečnosti, Zakód. a Bezpečnostný kľúč bezdrôtovej siete LAN.
Kliknutím na tlačidlo [Odoslať] sa nastavenia uložia.
Vyhľadanie prístupového bodu
Kliknutím na túto položku vyhľadajte prístupové body.
Po zobrazení výsledkov vyhľadávania vyberte prístupový bod, ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo [OK]. Nastavenia [SSID], [Typ bezpečnosti] a [Zakód.] sa automaticky použijú.
SSID
Zadajte názov SSID pozostávajúci max. z 32 znakov.
Typ bezpečnosti
Vyberte typ zabezpečenia.
Zakód.
Vyberte typ šifrovania.
Bezpečnostný kľúč
Zadajte bezpečnostný kľúč.

Typ bezpečnosti | Bezpečnostný kľúč
--- | ---
WEP 64 bitov | 5 znakov alebo 10-ciferné hexadecimálne číslo
WEP 128 bitov | 13 znakov alebo 26-ciferné hexadecimálne číslo
WAP/WAP2 | 8 až 63 znakov alebo 64-ciferné hexadecimálne číslo

Zobraziť Bezpečnostný kľúč
Ak sa nastaví do zapnutého stavu, zobrazí sa bezpečnostný kľúč.
Späť nahor