# VYBIELENIE VYBLEDNUTÝCH FARIEB NA OBRÁZKU(POTLAČIŤ POZADIE)

## Prehľad

Táto funkcia slúži na potlačenie svetlých oblastí na pozadí originálov.
Táto funkcia sa nedá použiť v režime internetového faxu.

## Ovládanie

Vložte originál.
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Zadajte cieľ.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Potlačiť pozadie].
Klepnite na tlačidlo [Zap.].
Pomocou tlačidiel alebo posunutím posúvača nastavte rozsah, ktorý sa má potlačiť.
Zrušenie nastavení potlačenia pozadia:
Klepnite na tlačidlo [Vypnúť].
Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].
Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti KONTROLA OBRÁZKA NA PRENOS. Nastavenia tejto funkcie však nie je možné zmeniť v náhľade skenovania.

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany.
  Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej.
  Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart].
  Pípnutie znamená, že sa ukončil prenos.

Keď je farebný režim nastavený na hodnotu [Mono2], funkcia potlačenia pozadia nebude k dispozícii.
Späť nahor