# ČINNOSTI SPOLOČNÉ PRE VŠETKY REŽIMY

## SEDLOVÝ FINIŠER (VEĽKÝ ZÁSOBNÍK)

Zahrňuje to funkciu odsadenia, ktorá vydáva zoradený papier a každú dávku papiera striedavo zoraďuje, funkciu zoradenia a zošívania, ktorá zošíva každú dávku výtlačkov, funkciu sedlovej väzby, ktorá automaticky zošíva stred hárkov a prehýba ich na polovicu, a funkciu prehnutia papiera, ktorá prehýba papier na polovicu.
Ak chcete dierovať vytlačený papier, nainštalujte voliteľný dierovací modul.

- Názvy funkcií
- Spotrebný materiál
- Údržba sedlového finišera (veľký zásobník)

Názvy funkcií
×
Kompilátor zošívačky
Tento dočasne stohuje papier, ktorý sa bude zošívať.
×
Výstupný zásobník (horný zásobník, dolný zásobník)
Do tohto zásobníka sa privádza zošitý a odsadený výtlačok.
Tento zásobník je posuvný. Roztiahnite zásobník na tlač papiera veľkej veľkosti (veľkosti A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" a 8-1/2" x 13").
×
Vodiaca lišta zásobníka sedlovej väzby
Vedie výtlačok pri jeho presúvaní do zásobníka. Pred tlačou pripojte vodiacu lištu zásobníka sedlovej väzby v príslušnej polohe pre veľkosť používaného papiera.
×
Zásobník sedlovej väzby
Do tohto zásobníka sa privádza zošitý výtlačok so sedlovou väzbou.
×
Horný kryt
Otvorte tento kryt, ak chcete vytiahnuť zaseknutý papier.
×
Predný kryt
Otvorte tento kryt, ak potrebujete vymeniť kazetu zošívačky alebo odstrániť zaseknutie v zošívačke.
Klepnutím na názov vyskočia detaily.

- Jednotka podávania papiera sa vyžaduje na inštaláciu sedlového finišera (veľký zásobník), ako aj stolíka/zásobníka na 1x500/2x500/2000 hárkov papiera.
- Nedávajte na sedlový finišer (veľký zásobník) ťažké predmety ani netlačte sedlový finišer (veľký zásobník) veľkou silou nadol.
- Po zapnutí zariadenia a pri tlači buďte opatrní, pretože výstupný zásobník sa môže pohybovať nahor a nadol.
- Sedlový finišér (veľký zásobník) nie je možné nainštalovať zároveň s finišerom, finišerom (veľký zásobník) alebo sedlovým finišerom.

Spotrebný materiál
Pre sedlový finišer (veľký zásobník) je potrebná nasledujúca kazeta zošívačky:
Jednotka finišera
Kazeta zošívačky (približne 5 000 sponiek na kazetu x 3 kazety) AR-SC2
Jednotka sedlovej väzby
Kazeta zošívačky (približne 2 000 sponiek na kazetu x 3 kazety) AR-SC3
Údržba sedlového finišera (veľký zásobník)
Keď sa v kazete zošívačky minú spinky, na ovládacom paneli sa zobrazí príslušné hlásenie. Ak chcete vymeniť kazetu zošívačky, postupujte podľa pokynov na obsluhu.

## SEDLOVÝ FINIŠER (VEĽKÝ ZÁSOBNÍK)

Výmena kazety zošívačky (jednotka finišera)
Výmena kazety zošívačky (jednotka sedlovej väzby)
Výmena kazety zošívačky (jednotka finišera)
< celkovo 7 krokov >
Otvorte predný kryt.
Stlačte zelené časti zošívacieho bloku a vytiahnite blok nahor a von.
Vyberte prázdnu kazetu zošívačky.
Stlačením uzamykacieho tlačidla uvoľnite kryt zošívacieho bloku a vyberte kazetu zošívačky.

Keď zastávajú sponky, kazetu zošívačky nie je možné vybrať.

Zasuňte novú kazetu zošívačky do zošívacieho bloku.
Tlačte zošívací blok do zariadenia dovtedy, kým nezapadne na miesto.

Pred vložením kazety do bloku neodstraňujte plombu s kazety.

Plombu držiacu sponky vytiahnite von.
Zošívací blok pevne zatlačte späť na svoje miesto.
Zatlačte zošívací blok na doraz, až pokiaľ nezapadne na miesto.
Zatvorte predný kryt.
Vytlačte skúšobnú kópiu dokumentu v režime zoradenia a zošívania a overte správnosť zošívania.
Výmena kazety zošívačky (jednotka sedlovej väzby)
Pred začatím toto postupu vyberte všetky výtlačky z výstupného zásobníka sedlového finišera (veľký zásobník). Nedávajte vybraté výtlačky späť do výstupného zásobníka.
< celkovo 8 krokov >
Otvorte predný kryt.
Uchopte držadlo na jednotke sedlovej väzby a pomaly ho vyťahujte, pokým sa nezastaví.
Vytiahnite zošívaciu jednotku v jednotke sedlovej väzby a potom ju otočte.
Uchopte ľavú a pravú stranu každej prázdnej kazety zošívačky a vyberte kazety.
Založte nové kazety so sponkami.
Vložte obe kazety zošívačky.
Odstráňte kryt z každej kazety so sponkami a potom kazetu nainštalujte.
Vytiahnite zošívaciu jednotku sedlového finišera smerom dopredu a potom ju otočte späť do jej pôvodnej polohy.
Zatlačte jednotku sedlovej väzby späť na svoje miesto.
Zatvorte predný kryt sedlového finišera.
Vytlačte skúšobnú stránku alebo spravte kópiu s funkciou sedlovej väzby a overte správnosť zošívania.
Späť nahor