# ODOSIELANIE FAXU V REŽIME INTERNETOVÉHO FAXU

## Prehľad

Slúži na odoslanie faxu v režime internetového faxu. Tento postup možno použiť aj pri priamom prenose pomocou funkcie Priamy SMTP.

- Ak sa pamäť počas skenovania originálov zaplní, objaví sa hlásenie a skenovanie sa zastaví.
- Keď boli naskenované všetky originály, zobrazí sa text „Úloha sa uložila.“ spolu s kontrolným číslom úlohy. Podľa potreby je možné toto číslo použiť na vyhľadanie úlohy v správe o transakcii alebo v správe o činnosti odosielania obrázka.
  Ak je úlohou hromadný prenos, objaví sa toto číslo aj na tlačidle úlohy na obrazovke so stavom úlohy. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si toto číslo zaznamenali, aby ste mohli jednoducho skontrolovať výsledok.
- Registrácia päty mailu: Zadaný text sa automaticky priloží na koniec textu správy e-mailu. Tento postup je vhodný v prípade, ak chcete pripojiť predvolený text vo forme firemného textu (informačný text o firemných zásadách). Ak chcete zadať text na pripojenie, vyberte v časti Režim nastavenia položku [Nastavenia aplikácie], [Nastavenia sieťového skenera], [Nastavenia správy] a potom položku [Registrácia päty mailu]. (Vyžadujú sa práva správcu.)
  Zadajte maximálne 900 znakov. (Pripojený text nie je zahrnutý do maximálneho počtu znakov, ktoré je možné zadať do tela e-mailovej správy.)
  Ak chcete určiť, či sa text pripojí alebo nie, vyberte možnosť [Nastavenia aplikácie] → [Nastavenie sieťového skenera] → [Nastavenia správy] a potom vyberte v časti Režim nastavenia položku [Automaticky pridať pätu do tela mailovej správy].

Ak ste nakonfigurovali predvolenú adresu pomocou možnosti Režim nastavenia → [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Predvolená adresa] → [Nastavenie predvolenej adresy], režim nie je možné zmeniť ani nie je možné zmeniť/pridať cieľové umiestnenie.
Ak sa chcete prepnúť do režimu internetového faxu, na dotykovom paneli sa dotknite tlačidla [Zrušiť] a potom vykonajte prenos.

## Ovládanie

Vložte originál.
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Pod detektor veľkosti originálu nedávajte žiadne predmety. Zatvorením automatického podávača dokumentov, keď sa pod ním nachádza predmet, môžete poškodiť dosku detekcie veľkosti originálu a zabrániť tak správnej detekcii veľkosti originálu.

- Vložte originál veľkosti A5 (5 1/2" x 8 1/2") orientovaný na výšku ().
  Ak dokument takejto veľkosti vložíte s orientáciou na šírku (horizontálnou) (), výsledkom bude zistenie nesprávnej veľkosti.
  Pokiaľ ide o originál veľkosti A5R (5 1/2" x 8 1/2"R), zadajte veľkosť originálu manuálne.
  - ZADANIE SKENOVANEJ VEĽKOSTI ORIGINÁLU VO FORMÁTE PAPIERA

- Odosielanie s otočením

- Originály veľkosti A4, B5R a A5R (8 1/2" x 11" a 5 1/2" x 8 1/2R) sa otočia o 90 stupňov alebo sa odošlú s orientáciou A4R, B5 a A5 (8 1/2" x 11"R a 5 1/2" x 8 1/2).
  (Odosielanie s otočením nie je dostupné pre originály s veľkosťou A4R, B5 a A5 (8 1/2" x 11"R alebo 5 1/2" x 8 1/2").)

Zadajte cieľ.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Na tlačidlách predvolieb, v ktorých sú uložené adresy internetového faxu, sa objaví ikona .
Ak chcete zmeniť položku [Predmet], [Názov súboru] alebo [Text správy], klepnite na príslušné pole na zadávanie alebo klepnite na položku [Voľby].

- ZMENA PREDMETU, NÁZVU SÚBORU A TEXTU SPRÁVY V ČASE PRENOSU INTERNETOVÉHO FAXU

Klepnite na tlačidlo [Originál].
Môžete zmeniť expozíciu, rozlíšenie, formát súboru, farebný režim a ďalšie nastavenia.

- AUTOMATICKÉ SKENOVANIE OBIDVOCH STRÁN ORIGINÁLU (OBOJSTRANNÝ ORIGINÁL)
- ZMENA EXPOZÍCIE A TYPU OBRÁZKA ORIGINÁLU
- ZMENA ROZLÍŠENIA
- ZMENA FORMÁTU V REŽIME INTERNETOVÉHO FAXU
- ZMENA FAREBNÉHO REŽIMU
- Klepnutie na tlačidlo [Ostatné] umožní konfiguráciu rôznych funkcií, napríklad spoločné odosielanie dvoch strán originálu ako jedného hárka alebo strán originálu s rôznymi veľkosťami.

Dotknite sa tlačidla vhodnej orientácie.
Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .
Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].
Ak chcete pred odoslaním originálu overiť náhľad obrázka, klepnite na tlačidlo [Náhľad].

- Ak je originál umiestnený na predlohové sklo, objaví sa na dotykovom paneli tlačidlo [Preč. koniec].
  Ak je originál len jedna strana, prejdite na krok 8. Ak chcete skenovať viac strán, prejdite ďalší krok.
- Ak bol originál vložený do zásobníka s podávačom dokumentov, zaznie po dokončení skenovania pípnutie a začne sa prenos.

Ak bol originál vložený na predlohové sklo, nahraďte ho ďalším originálom a dotknite sa tlačidla [Štart].
Opakujte tento postup, kým nie sú naskenované všetky originály.
Klepnite na tlačidlo [Preč. koniec].
Ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje dokončenie operácie.
Otvorte automatický podávač dokumentov a vyberte originál.

- Ak sa po zobrazení obrazovky s potvrdením nevykoná v priebehu jednej minúty žiaden úkon, skenovanie sa automaticky ukončí a prenos sa zarezervuje.
- Na zmenu expozície, rozlíšenia, skenovanej veľkosti a posielanej veľkosti pre každú naskenovanú stranu originálu stlačte tlačidlo [Zmeniť nastav.].
  Keď však v časti Iné vyberiete možnosť „2v1“, počas skenovania strany originálu s párnym číslom zmeňte iba expozíciu.

Späť nahor