# NASTAVENIA BEZDRÔTOVÉHO PRENOSU

Poskytuje prístup k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia LAN.
Kliknutím na tlačidlo [Odoslať] sa nastavenia uložia.
Nastavenia bezdrôtového prenosu
Slúžia na zapnutie a vypnutie bezdrôtového pripojenia k sieti WLAN a indikáciu stavu bezdrôtového pripojenia WLAN.
Prepínanie typov pripojenia
Prepína medzi režimom infraštruktúry a režimom prístupového bodu, aby sa zhodovalo prostredie použitého bezdrôtového pripojenia LAN.
Aktuálne nastavenie
Slúži na zobrazenie nastavení – napr. SSID bezdrôtovej siete WLAN a typu zabezpečenia. Ak je bezdrôtové pripojenie WLAN vypnuté, zobrazuje sa „--“.
Aktuálny bezdrôtový stav
Uvádza úrovne príjmu (max. 100) bezdrôtového pripojenia WLAN a IP adresy.
Zobraziť nastavenie bezdrôtového pripojenia
Kliknite na tlačidlo [Inštalácia].
V prostredí nastavení bezdrôtového pripojenia možno konfigurovať SSID bezdrôtovej siete WLAN, Typ bezpečnosti, Zakód. a Bezpečnostný kľúč.
Inicializácia nastavení bezdrôtového pripojenia
Kliknite na tlačidlo [Inicializovať].
Inicializujú sa nastavenia: SSID, Typ bezpečnosti, Zakód. a Bezpečnostný kľúč.
Obrazovka nastavení bezdrôtového pripojenia
Nakonfigurujte SSID bezdrôtovej siete WLAN, Typ bezpečnosti, Zakód. a Bezpečnostný kľúč.
Kliknutím na tlačidlo [Odoslať] sa nastavenia uložia.
SSID
Zadajte SSID vo forme max. 32 znakov.
Typ bezpečnosti
Zvoľte typ zabezpečenia.
Zakód.
Zvoľte typ zakódovania.
Bezpečnostný kľúč
Zadajte bezpečnostný kľúč.

Typ bezpečnosti | Bezpečnostný kľúč
--- | ---
WEP 64 bitov | 5 znakov alebo 10-ciferné hexadecimálne číslo
WEP 128 bitov | 13 znakov alebo 26-ciferné hexadecimálne číslo
WAP/WAP2 | 8 až 63 znakov alebo 64-ciferné hexadecimálne číslo

Zobraziť Bezpečnostný kľúč
Ak sa nastaví do zapnutého stavu, zobrazí sa bezpečnostný kľúč.
IP adresa zariadenia
Nastavenie použite v režime prístupového bodu. Zadajte adresu IP.
Používaný kanál
Nastavenie použite v režime prístupového bodu. Vyberte kanál, ktorý sa použije pri bezdrôtovom pripojení LAN.
Odoslanie výstupu
Nastavenie použite v režime prístupového bodu. Nakonfigurujte odosielanie výstupu.
Šírka pásma
Nastavenie použite, ak má v režime prístupového bodu komunikačný režim hodnotu 11n. Vyberte šírku pásma, ktorá sa použije.
Nastavenie rozsahu distr. IP adresy
Nastavenie použite v režime prístupového bodu. Nakonfigurujte rozsah použitia adresy IP.
Späť nahor