# TONER ZLE DRŽÍ ALEBO SA NA PAPIERI ROBIA ZÁHYBY

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Používate papier mimo povolený rozsah technických dát? | Používajte papier doporučený firmou SHARP. Použitie papiera určeného pre iné modely alebo špeciálneho papiera, ktorý nie je podporovaný, môže spôsobiť nesprávne podávanie, záhyby alebo šmuhy. - časť SPOTREBNÝ MATERIÁL v príručke Stručný návod na obsluhu
Bol typ papiera nastavený správne? | Nastavte správny typ papiera v nastaveniach zásobníka. Dbajte na to, aby sa nevyskytla žiadna z nasledujúcich situácií: Je použitý silný papier, ale v nastaveniach zásobníka nie je nastavený silný papier. (Obrázok môže pri trení zmiznúť.) Nie je použitý silný papier, ale v nastaveniach zásobníka je nastavený silný papier. (Môže to spôsobovať záhyby a zasekávanie papiera.) Režim nastavenia → [Nastavenia zásobníka papiera] → [Registrácia zásobníka]
Je papier vložený tak, že sa tlačí na jeho zadnú stranu? | Skontrolujte prednú a zadnú stranu papiera. Niektoré typy papiera, ako napríklad štítky alebo priehľadné fólie, majú špecifickú prednú alebo zadnú stranu. Keď sa tlačí na zlú stranu samolepiek alebo transparentnej fólie, nemusí toner dobre priľnúť a nemusí sa tým získať dobrý obraz.

Späť nahor