# PRÍJEM/PRESMEROVANIE FAXOVÝCH ÚDAJOV

NASTAVENIA INTERNETOVÉHO FAXU
Tieto nastavenia sa dajú nakonfigurovať, keď je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.
Začatie prijímania
Zariadenie sa pripojí k vášmu poštovému serveru (POP3 server) a skontroluje prijaté internetové faxy. Ak máte prijaté internetové faxy, tieto faxy sa vyvolajú a vytlačia.
Tlačidlo man. prijímania na úvod. obrazovke
Na základnej obrazovke režimu internetového faxu sa zobrazí tlačidlo [Manuálny príjem internetového faxu].
Presmerovať prijaté údaje
Keď zariadenie nemôže tlačiť, lebo došiel papier alebo toner, prijaté faxy sa presmerujú na iné zariadenie internetového faxu.
Zrušenie presmerovania
Dotknite sa displeja stavu úlohy a zrušte presmerovanie podobným spôsobom, ako v prípade úlohy prenosu (odosielania).
Presmerovanie nie je možné, pokiaľ neboli prijaté žiadne faxy alebo pokiaľ nie je naprogramované faxové číslo na presmerovanie.

- Ak chcete povoliť možnosť Začatie prijímania, musia byť nakonfigurované nastavenia servera POP3. Prečítajte si časť [Nastavenia aplikácie] v časti Režim nastavenia → [Nastavenia internetového faxu].
- Ak chcete zaregistrovať adresu na posielanie ďalej, prečítajte si časť Nastavenie adresy na presmerovanie údajov v časti Režim nastavenia.
- Ak sa presmerovanie nepodarilo, lebo prenos bol zrušený alebo sa vyskytla chyba pri komunikácii, faxy, ktoré sa mali presmerovať, sa vrátia do tlačového frontu na zariadení.
- Ak sa počiatočné strany faxu úspešne vytlačili, budú presmerované len tie strany, ktoré sa nevytlačili.
- Ak vyberiete možnosť [Nastavenia systému] v časti Režim nastavenia → [Nastavenie odosielania obrázkov] → [Prevádzkové nastavenia] → [Predvolené nastavenia] a ak je povolená možnosť Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov, systém vás vyzve, aby ste zadali heslo. Zadajte správne heslo pomocou číselných tlačidiel.

Späť nahor