# POUŽÍVANIE DVOCH ZARIADENÍ NA ZNÍŽENIE DOBY KOPÍROVANIA(TANDEMOVÉ KOPÍROVANIE)

## Prehľad

Táto funkcia zdieľa úlohu kopírovania na polovicu medzi dve zariadenia pripojené v sieti, čím umožňuje zníženie doby kopírovania.
Hlavné zariadenie a podriadené zariadenie
Hlavné zariadenie vykonáva iba skenovanie a podriadené zariadenie registrované v hlavnom zariadení vykonáva iba tlač bez skenovania originálu.

- Ak chcete použiť túto funkciu, musíte pripojiť do siete dve zariadenia.
- Aj keď sú v sieti pripojené viaceré zariadenia, túto funkciu môžete použiť na zdieľanie úlohy iba pri jednom ďalšom zariadení.
- Ak chcete použiť tandemové kopírovanie, vyberte v časti Režim nastavenia možnosť [Nastavenie tandemového pripojenia].
- Ak chcete nakonfigurovať nastavenie tandemového pripojenia, zaregistrujte informáciu o adrese IP podriadeného zariadenia v hlavnom zariadení. Pre číslo portu je najlepšie použiť prvotné nastavenie (50001). Toto číslo portu zmeňte iba v prípade, že máte problémy s týmto nastavením. Tandemové nastavenie by mal nakonfigurovať správca siete. Ak si hlavné a podriadené zariadenia vymenia úlohy, nakonfigurujte adresu IP hlavného zariadenia na podriadenom zariadení. Rovnaké číslo portu je možné použiť pre obidve zariadenia.
- V tejto situácii:
  Sedlový finišer je nainštalovaný na hlavnom zariadení, ale nie je nainštalovaný na podriadenom zariadení.
  - Funkcia tandemového kopírovania je zapnutá pri zadávaní kópií bez zošitia.
  - Funkcia tandemového kopírovania je vypnutá pri zadávaní kópií so zošitím.
- Ako je tu zobrazené, ak je funkcia tandemového kopírovania zapnutá pomocou funkcie hlavného zariadenia a nie podriadeného zariadenia, zobrazí sa hlásenie.
- Ak sa zariadeniu minie papier
  Ak sa hlavnému alebo podriadenému zariadeniu minie papier, zariadenie, ktorému sa minul papier podrží úlohu, zatiaľ čo zariadenie, ktoré stále má papier, pokračuje v úlohe. Keď sa do zariadenia, ktorému sa minul papier doplní papier, úloha sa obnoví.
- Ak je zadané overovanie používateľa
  - Funkcia tandemového kopírovania je zapnutá, keď je zadané overovanie používateľa na hlavnom zariadení.
  - Funkcia tandemového kopírovania je vypnutá, keď je zadané overovanie používateľa na podriadenom zariadení, ale nie je zadané na hlavnom zariadení.

Použitie tandemového kopírovania:
V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Ovládanie zariadenia] → [Nastavenie tandemového pripojenia].

## Ovládanie

Položte originál a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.
Pri použití predlohového skla na skenovanie viacerých strán originálu, zmeňte originál a klepnite na tlačidlo [Dodatočný sken].

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Tandemové kopírovanie].
Na ikone sa zobrazí značka začiarknutia.
Po dokončení nastavenia klepnite na tlačidlo [Späť].
Zrušenie nastavenia tandemového kopírovania:
Klepnutím na tlačidlo [Tandemové kopírovanie] ho odznačte.
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Dá sa nastaviť až do 999 kópií (dávok). Zadaný počet kópií sa zdieľa medzi hlavným a podriadeným zariadením. Ak je počet kópií nepárny, hlavné zariadenie urobí viac kópií než podriadené zariadenie.
Ak zadáte nesprávny počet kópií,
klepnite na tlačidlo [Zmazať] a potom zadajte správny počet.
Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zrušenie tandemového kopírovania:
Klepnite na tlačidlá [STOP] na hlavnom aj podriadenom zariadení.
Späť nahor