# DIEROVANIE NEFUNGUJE

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Zobrazilo sa hlásenie, že máte skontrolovať dierovací modul? | Odstráňte zvyšky po dierovaní. - DIEROVACÍ MODUL
Je medzi papierom zmiešaný papier s rôznou veľkosťou? | Dierovanie nie je možné, keď sú zmiešané papiere s odlišnou šírkou. Na dierovanie rôznych veľkostí použite papier rovnakej šírky a vyberte nastavenie [Rovnaká šírka]. Keď kopírujete, vyberte možnosť [Rovnaká šírka] pre [Originál so zmiešanou veľkosťou] v časti [Iné].
Je veľkosť papiera, ktorú nie je možné dierovať, zahrnutá v tlačovej úlohe? | Informácie o veľkostiach papiera, ktoré je možné dierovať, nájdete v časti TECHNICKÉ ÚDAJE v príručke Stručný návod na obsluhu.
Je zásobník, ktorý je vybratý v ovládači tlačiarne, nastavený na typ papiera, ktorý nie je možné dierovať? | Skontrolujte nastavenie typu papiera na stroji a vyberte zásobník s papierom, ktorý je možné použiť na dierovanie*. Kliknite na tlačidlo [Detaily] v časti [Vybrať papier] na karte [Výber papiera] v okne vlastností tlačiarne a skontrolujte nastavenie typu papiera každého zásobníka. * Nie je možné dierovať štítky, štítkový papier, lesklý papier, priehľadné fólie a obálky. Dierovanie nie je možné ani vtedy, keď je v type používateľa vybratá možnosť „Vypnúť dierovanie“.
Boli funkcie zablokované správcom? | Poraďte sa so správcom. Niektoré funkcie mohli byť v režime nastavenia zablokované.

Späť nahor