# NASTAVENIA SLUŽIEB

Vyberte všeobecné nastavenia siete.
Vyberte nastavenia systému DNS, SMTP, SNMP, WINS, overovania Kerberos, SNTP a mDNS.
DNS
Nastavenie DNS
Primárny server
Zadajte adresu IP primárneho servera DNS.
Sekundárny server
Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS.
Časový limit
Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 20 sekúnd.
Tento čas sa použije, pokiaľ sa nadviaže spojenie so serverom DNS podľa štandardných špecifikácií.
Názov domény
Ak existuje vybraný server DNS, zadajte názov domény.
Dynamická aktualizácia DNS
Zvoľte túto možnosť, ak chcete používať automatickú aktualizáciu servera DNS.
Interval aktualizácie
Zadajte interval na aktualizáciu servera DNS.
WINS
Nastavenie WINS
Primárny server
Zadajte adresu IP primárneho servera WINS.
Sekundárny server
Zadajte adresu IP sekundárneho servera WINS.
ID rozsahu
Zadajte ID rozsahu.
SMTP
Nastavenie SMTP
Primárny server
Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP.
Sekundárny server
Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa sekundárneho servera SMTP.
Číslo portu
Zadajte číslo portu. Predvolené nastavenie je port č. 25.
Časový limit
Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 20 sekúnd. Táto hodnota sa používa na pripojenie k serveru SMTP a na prenos údajov podľa špecifikácií e-mailového systému.
Zdrojová adresa
Ak prenos údajov zlyhal, nedoručený e-mail môže byť vrátený zo servera.
Na príjem takýchto nedoručených e-mailov zadajte e-mailovú adresu (iba jednu).
Obyčajne sa zadáva e-mailová adresa správcu systému.
Povoliť SSL
Ak je protokol SSL zapnutý, príkaz STARTTLS môže používať šifrovanú komunikáciu SMTP-cez-TLS.
Táto možnosť vyžaduje, aby server podporoval príkaz STARTTLS.
Ak chcete povoliť komunikáciu SSL, nastavte položku Číslo portu na rovnaké číslo portu ako normálne SMTP.
Overovanie SMTP
Vykonáva overovanie servera SMTP.
Ak používate overovanie Kerberos, nastavte server KDC, číslo portu a oblasť na stránke nastavení overovania Kerberos.
Meno používateľa
Zadajte meno používateľa.
Heslo
Zadajte heslo.
Ak chcete zmeniť heslo, nastavte možnosť [Zmena hesla] na .
POP pred SMTP
Ak je nastavené , pred používaním komunikácie SMTP budete overení na serveri POP.

- Server POP3: Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa sekundárneho servera SMTP.
- Číslo portu: Zadajte číslo portu POP3 na komunikáciu POP pred SMTP. Predvolené nastavenie je port č. 110.
- Overovanie POP: Ak je nastavené , na overenie na serveri POP3 sa použije overovací protokol (vrátane APOP).
- Meno používateľa: Zadajte meno používateľa na komunikáciu POP pred SMTP.
- Heslo: Zadajte heslo požadované na komunikáciu POP pred SMTP. Ak chcete zmeniť heslo, nastavte možnosť [Zmena hesla] na .
- Povoliť SSL: Ak je táto možnosť nastavená na , komunikácia POP cez SSL prostredníctvom príkazu STSL je povolená.
  Táto možnosť vyžaduje, aby server podporoval komunikáciu POP cez SSL alebo príkaz STLS.
  Ak chcete povoliť komunikáciu SSL, nastavte položku Číslo portu na číslo portu komunikácie POP cez SSL.
  Ak chcete povoliť komunikáciu POP cez TLS, nastavte položku Číslo portu na rovnaké číslo ako pri normálnej komunikácii POP3.

Test pripojenia
Pripojenie na server SMTP overte stlačením tlačidla [Vykonať].
SNMP
Nastavenie SNMPv1
Nastavenie SNMP v1
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať nastavenie SNMPv1.
Spôsob prístupu
Nastavte spôsob prístupu.
Komunita GET
Zadajte názov komunity GET na načítanie informácii o zariadení pomocou SNMP.
Komunita SET
Zadajte názov komunity SET potrebný na nastavenie SNMP.
Zmena komunity SET
Ak chcete zmeniť komunitu SET, nastavte .
Komunita TRAP
Zadajte názov komunity, ktorý sa bude používať pre SNMP TRAP odosielaný zo zariadenia.
Cieľová adresa TRAP
Zadajte adresu IP cieľového počítača pre komunikáciu SNMP TRAP.
Nastavenie SNMP v3
Nastavenie SNMP v3
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať nastavenie SNMPv3.
Meno používateľa
Zadajte meno používateľa.
Overovací kľúč
Zadajte overovací kľúč.
Kľúč utajenia
Zadajte kľúč utajenia.
Kontextový názov
Zadajte kontextový názov.
Kerberos
Nastavenia overovania Kerberos
Server KDC
Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa overovacieho servera Kerberos.
Číslo portu
Zadajte číslo portu overovacieho servera Kerberos. Predvolené nastavenie je port č. 88.
Oblasť
Zadajte oblasť servera Kerberos.
SNTP
Nastavenie SNTP
SNTP
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať protokol SNTP.
Server SNTP
Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera SNTP.
Číslo portu
Zadajte číslo portu. Predvolené nastavenie je port č. 123.
Časový limit
Zadajte časový limit. Predvolené nastavenie je 5 sekúnd.
Interval synchronizácie
Zadajte interval na synchronizáciu so serverom SNTP
Synchronizovať pri štarte
Ak chcete vykonať synchronizáciu pri štarte zariadenia, nastavte túto možnosť na .
Synchronizovať teraz
Po kliknutí sa zariadenie zosynchronizuje s časom servera SNTP.
mDNS
Nastavenie mDNS
mDNS
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať nastavenie mDNS.
Názov služby
Zadajte názov služby.
Názov domény
Zadajte názov domény.
Prioritná služba
Vyberte službu, ktorú používate prioritne.
Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začnú platiť. Informácie o reštartovaní zariadenia nájdete v časti ZAPNUTIE ZARIADENIA.
Späť nahor