# VKLADANIE VKLADANÝCH HÁRKOV MEDZI PRIEHĽADNÉ FÓLIE(PRIEHĽADNÉ VKLADANÉ HÁRKY)

## Prehľad

Pri kopírovaní na priehľadné fólie sa hárky môžu zlepiť k sebe pôsobením statickej elektriny.
Funkciu Priehľadné vkladané hárky je možné použiť na automatické vkladanie hárkov papiera medzi jednotlivé hárky priehľadnej fólie, aby sa s nimi lepšie narábalo.
Na vkladané hárky sa dá aj kopírovať.
Pri obojstrannom kopírovaní je možné použiť len režim „2-stranné na 1-stranné“.

- V tomto režime nie je možné vybrať počet kópií.
- Priehľadnú fóliu možno vložiť len do bočného podávača.

## Ovládanie

Vložte priehľadnú fóliu lícom nadol do bočného podávača a vložte hárky priehľadnej fólie.
Po vložení priehľadnej fólie nakonfigurujte nastavenia bočného podávača.

- KOPÍROVANIE POMOCOU BOČNÉHO PODÁVAČA

Položte originál a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Priehľadné vkladané hárky].
Klepnite na tlačidlo [Zap.].
Keď kopírujete na vkladané hárky, klepnutím na začiarkávacie políčko [Kopírovať aj na vkladané hárky] ho nastavte takto .
Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Zrušenie nastavenia priehľadných vkladaných hárkov:
Klepnite na tlačidlo [Vyp.].
Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Späť nahor