# VKLADANIE PAPIERA DO BOČNÉHO PODÁVAČA

## Prehľad

Bočný podávač môžete použiť na tlač na bežný papier, obálky, štítky, štítkový papier a iné špeciálne médiá.
Na súvislú tlač možno vložiť až 100 hárkov papiera (až 40 hárkov ťažkého papiera), podobne ako do ostatných zásobníkov.

- Ako umiestniť originál
- Vkladanie štítkového papiera
- Vloženie priehľadnej fólie
- Vkladanie obálok

- Pri používaní bežného papiera iného než štandardný papier značky Sharp alebo špeciálnych médií iných než priehľadné fólie odporúčané firmou SHARP, ako aj pri tlači na zadnú stranu papiera, na ktorého druhú stranu sa už tlačidlo, vkladajte papier po jednom hárku. Vkladanie viac hárkov naraz spôsobí zaseknutie papiera.
- Skrútený papier narovnajte pred vložením do zásobníka.
- Keď pridávate papier, vyberte z bočného podávača akýkoľvek zostávajúci papier, pridajte ho ku vkladanému papieru a znovu to vložte do zásobníka ako jeden stoh. Keď pridáte papier bez vytiahnutia zostávajúceho papiera, môže dôjsť k zaseknutiu.

Ako umiestniť originál
Vložte papier veľkosti A5 (7 1/4" x 10 1/2") s orientáciou na šírku.
Vkladanie štítkového papiera
Ak chcete tlačiť na štítkový papier, vložte ho do bočného podávača so tlačovou stranou smerom nadol.

- Používajte iba štítkový papier vyrobený z papiera. Štítkový papier vyrobený z iných materiálov než papier (fólia a pod.) sa nesmie používať.
- Tlač na štítky štítkového papiera:
  V režime kopírovania použite možnosť [Kopírovanie štítkov] v ponuke Iné. V režime tlače použite funkciu tlače štítkov.

Vkladanie priehľadnej fólie

- Použite priehľadné fólie odporúčané firmou SHARP.
  Pri vkladaní priehľadnej fólie do bočného podávača s orientáciou na šírku musí byť zaoblený roh vpredu vľavo, pri vkladaní s orientáciou na výšku vzadu vľavo.
- Keď vkladáte do bočného podávača viac hárkov priehľadnej fólie, pred vložením do podávača ich niekoľkokrát prelistujte.
- Pri tlači na priehľadné fólie vyberte každý vytlačený hárok hneď po jeho výstupe zo zariadenia. Ak ponecháte hárky, aby sa hromadili vo výstupnom zásobníku, môže dôjsť k ich skrúteniu.

Vkladanie obálok
Keď vkladáte obálky do bočného podávača, umiestnite ich zarovnané voči ľavej strane podľa orientácie znázornenej nižšie.

Vkladanie obálok Tlač alebo kopírovanie je možné iba na prednú stranu obálok. Otočte prednú stranu smerom nadol.

Dôležité pokyny na použitie obálok

- Netlačte na obe strany obálok. To môže viesť k zasekávaniu alebo k zlej kvalite výtlačku.
- Na niektoré typy obálok sa vzťahujú obmedzenia. Ďalšie informácie vám poskytne kvalifikovaný servisný technik.
- Niektoré prevádzkové prostredia môžu spôsobiť pokrčenie, šmuhy, zasekávanie, zlé fixovanie tonera alebo poruchu stroja.
- Nepoužívajte nasledovné obálky:
  - Obálky s kovovým kúskom, plastovým háčikom alebo stužkou
  - Obálky so šnúrkou na zatváranie
  - Obálky s okienkom
  - Obálky s vložkou
  - Obálky s nerovným povrchom, upravené titulkovým písmom alebo razením
  - Obojstranné obálky ani obálky s lepením alebo iným syntetickým materiálom na zatváranie
  - Ručne zhotovené obálky
  - Obálky, ktoré majú vnútri vzduch
  - Obálky, ktoré sú poškodené pokrčením, značkou prehnutia alebo natrhnutím
- Obálky s polohou lepenia v rohu na zadnej strane, ktoré nie sú zarovnané s okrajom rohu, sa nesmú používať, pretože sa môžu pokrčiť.
- Kvalita tlače nie je zaručená v oblasti 10 mm (13/32") od okrajov obálky.
- Kvalita tlače nie je zaručená na častiach obálky, kde sú veľké skokové zmeny hrúbky, napríklad na štvorvrstvových častiach alebo častiach s menej ako tromi vrstvami.
- Kvalita tlače nie je zaručená na obálkach, ktoré majú sťahovacie pásky na zalepenie obálky.

### Dôležité pokyny pri používaní reliéfneho papiera

Účinok drsných povrchov reliéfneho papiera môže ovplyvniť kvalitu tlače v závislosti od jeho typu.
Pred použitím papiera sa poraďte s predajcom alebo autorizovaným servisným zástupcom.

## Ovládanie

Otvorte bočný podávač.
Na bočný podávač neukladajte ťažké predmety a netlačte naň.
Keď vkladáte papier väčšej veľkosti než A4R alebo 8-1/2" x 11"R, vytiahnite podperu.
Podperu vytiahnite úplne.
Nastavte vodiace lišty bočného podávača na šírku papiera.
Vložte papier tlačovou stranou dolu.
Vložte papier pozdĺž vodiacich líšt bočného podávača úplne do podávača až na doraz.
V prípade možností Hlavičkový a Predtlačený nastavte papier tlačovou stranou nahor. Keď je však povolená možnosť [Vypnutie duplexu], nastavte tlačovú stranu do rovnakej orientácie ako v bežnom režime (nadol).

- Netlačte papier do zásobníka násilím.
- Ak sú vodiace lišty bočného podávača nastavené na väčšiu šírku, akú má papier, posuňte vodiace lišty bočného podávača tak, aby boli nastavené správne podľa šírky papiera. Ak sú bočné vodiace lišty nastavené príliš široko, papier sa môže podávať nerovnomerne alebo sa môže krčiť.

Späť nahor