# ULOŽENIE PRIJATÝCH FAXOV NA PEVNÝ DISK ZARIADENIA (VSTUPNÉ SMEROVANIE)

Prijaté faxy môžete uložiť na pevný disk zariadenia. Uložené faxy si môžete prezrieť v počítači.

Pre uložené internetové faxy vyberte možnosť PDF, TIFF (multi) alebo TIFF (signal). Môžete prijímať aj upozornenia e-mailom o uložených prijatých faxoch.
Prijaté faxy sa ukladajú do nasledujúceho adresára:
\\MFP\faxreceive

- Maximálny počet prijatých uložených faxov je 500 súborov.
- Priečinok faxreceive obsahuje súbory ponuky Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Uloženie na HDD).
- Prijaté údaje sa uložia v priečinku určenom v položke Určiť priečinok v ponuke Nastavenia vstupného smerovania (uloženie na pevnom disku) v časti Nastavenia aplikácie. Ak priečinok nie je určený, vytvorí sa automaticky a údaje sa uložia.
- Názov súboru prijatých údajov môžete nastaviť v položke Nastavenia názvu súboru v ponuke Nastavenia vstupného smerovania (uloženie na pevnom disku) v časti Nastavenia aplikácie.

Uloženie prijatých faxov na pevný disk
Kliknite na možnosť [Nastavenie verejná zložka/Nas] v ponuke Nastavenia siete. (Vyžadujú sa práva správcu.)
Vyberte možnosť [Správne] v časti faxreceive: použitie ukladania a kliknite na tlačidlo [Uložiť].
Nastavenia uloženia prijatých faxov na pevný disk
V časti Režim nastavenia kliknite na možnosť [Nastavenia aplikácie] → [Nastavenie prichádzajúceho smerovania (Uloženie na HDD)]. (Vyžadujú sa práva správcu.)
- Uložiť možno prijaté faxy a prijaté internetové faxy. Faxy dôverného príjmu a faxy prenosov na výzvu nemožno uložiť.
- V závislosti od nastavení sa prijaté faxy, ktoré nemožno uložiť pre obmedzenie počtu súborov alebo z iných dôvodov, vytlačia alebo uložia do chybového priečinka vstupného smerovania.
Späť nahor