# FINIŠER

## Prehľad

Toto zariadenie vydáva zoradený papier a každú dávku papiera striedavo zoraďuje. Každú dávku podľa potreby zošíva.
Ak chcete dierovať vytlačený papier, nainštalujte voliteľný dierovací modul.

- Názvy funkcií
- Spotrebný materiál
- Údržba finišera

Názvy funkcií
Po otvorení finišera môžete získať prístup k nasledujúcim častiam.
×
Výstupný zásobník
Do tohto zásobníka sa privádza zošitý a odsadený výtlačok.
Tento zásobník je posuvný. Roztiahnite zásobník na tlač papiera veľkej veľkosti (veľkosti A3W, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR, 12" x 18", 11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 13", 8 1/2" x 13 1/2", 8 1/2" x 13 2/5", 8 1/2" x 11"R a 7 1/4" x 10 1/2"R).
×
Páčka
Pomocou páčky pohnite finišerom, ak potrebujete vytiahnuť zaseknutý papier, vymeniť sponky alebo odstrániť zaseknutie v zošívačke.
×
Nádoba na odpad po dierovaní (ak je nainštalovaný dierovací modul)
Zadržiava odpad po dierovaní.
×
Predný kryt
Otvorte tento kryt, ak potrebujete vytiahnuť zaseknutý papier, vymeniť sponky, odstrániť zaseknutie v zošívačke alebo vytiahnuť kazetu na odpad z dierovania.
×
Zošívací blok
Slúži na uchytenie kazety zošívačky. Otvorte kryt na výmenu kazety zošívačky alebo odstránenie zaseknutých sponiek.
×
Páčka na uvoľnenie zošívacieho bloku
Pomocou nej vytiahnete zošívací blok.
Klepnutím na názov vyskočia detaily.

- Finišer nemôže byť nainštalovaný súčasne so sedlovým finišerom.
- Po zapnutí zariadenia a pri tlači buďte opatrní, pretože výstupný zásobník sa môže pohybovať nahor a nadol.

Spotrebný materiál
Pre finišer je potrebná nasledujúca zošívacia kazeta:
Kazeta zošívačky (približne 5 000 sponiek na kazetu x 3 kazety)
MX-SCX1
Údržba finišera
Keď sa v kazete zošívačky minú spinky, na ovládacom paneli sa zobrazí príslušné hlásenie. Ak chcete vymeniť kazetu zošívačky, postupujte podľa pokynov na obsluhu.

## Ovládanie

Výmena kazety
Otvorte kryt.
Za súčasného stláčania páčky doľava posuňte finišer doľava, kým sa nezastaví.
Opatrne vysúvajte finišer, kým sa nezastaví.
Sklopte nadol páčku uvoľnenia zošívacieho bloku a vytiahnite ho.
Zošívací blok vyťahujte von smerom doprava.
Vytiahnite prázdnu kazetu zošívačky zo zošívacieho bloku.
Podľa vyobrazenia zasuňte novú kazetu zošívačky do zošívacieho bloku.
Tlačte zošívací blok do zariadenia dovtedy, kým nezapadne na miesto.
Nasaďte naspäť zošívací blok.
Zatlačte zošívací blok na doraz, až pokiaľ nezapadne na miesto.
Posuňte finišer naspäť doprava.
Opatrne posúvajte finišer späť doprava, kým nezacvakne na svoje pôvodné miesto.
Zatvorte kryt.
Vytlačte skúšobnú kópiu dokumentu v režime zoradenia a zošívania a overte správnosť zošívania.
Vytlačte skúšobnú kópiu dokumentu v režime zoradenia a zošívania a overte správnosť zošívania.
Späť nahor