# RÝCHLE NASTAVENIE

Vyberte minimálne požadované nastavenia na pripojenie zariadenia na sieť.
Nastavenie IPv4
Keď sa zariadenie používa v sieti TCP/IP (IPv4), použite toto nastavenie na nakonfigurovanie adresy IP zariadenia.
DHCP/BOOTP
Toto nastavenie použite, ak chcete aby sa adresa IP získala automaticky pomocou protokolov DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Pri aktivácii tohto nastavenia nie je potrebné manuálne zadávať adresu IP.
Ak sa používa protokol DHCP/BOOTP, adresa IP priradená tomuto zariadeniu sa môže automaticky zmeniť. Ak sa adresa IP zmení, nebude možné tlačiť.
Ak sa zariadenie používa v sieti TCP/IP, nezabudnite zapnúť funkciu Zapnúť protokol TCP/IP.
RARP
Nastavte túto možnosť, ak chcete používať protokol RARP.
Adresa IPv4
Zadajte adresu IP tohto zariadenia.
Maska podsiete
Zadajte masku IP podsiete.
Predvolená brána
Zadajte predvolenú adresu brány.
Nastavenie IPv6
Keď sa zariadenie používa v sieti TCP/IP (IPv6), použite toto nastavenie na nakonfigurovanie adresy IP zariadenia.
IPv6
Aktivujte toto nastavenie.
DHCPv6
Toto nastavenie sa používa pri automatickom získaní adresy IP pri používaní protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Pri aktivácii tohto nastavenia nie je potrebné manuálne zadávať adresu IP.
Manuálna adresa/Dĺžka prefixu
Zadajte adresu IP a dĺžku prefixu (0 až 128) zariadenia.
Predvolená brána
Predvolená brána

- Ak sa používa DHCPv6, adresa IP priradená tomuto zariadeniu sa môže automaticky zmeniť. Ak sa adresa IP zmení, nebude možné tlačiť.

- Ak sa zariadenie používa v sieti TCP/IP, nezabudnite zapnúť funkciu „Zapnúť protokol TCP/IP“.
- V prostredí s IPv6 môže tento prístroj používať protokol LPD alebo IPP.

Nastavenie názvu siete
Názov zariadenia
Zadajte názov zariadenia.
Názov domény
Zadajte názov domény.
Nastavenie DNS
Primárny server
Zadajte adresu IP primárneho servera DNS.
Sekundárny server
Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS.
Názov domény
Ak existuje vybraný server DNS, zadajte názov domény.
Nastavenie SMTP
Primárny server
Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP.
Zdrojová adresa
Ak prenos údajov zlyhal, nedoručený e-mail môže byť vrátený zo servera. Na príjem takýchto nedoručených e-mailov zadajte e-mailovú adresu (iba jednu). Obyčajne sa zadáva e-mailová adresa správcu systému.
Povoliť SSL
Ak je vybratá položka , príkaz STARTTLS môže používať šifrovanú komunikáciu SMTP-cez-TLS.
Táto možnosť vyžaduje, aby server podporoval príkaz STARTTLS.
Ak chcete povoliť komunikáciu SSL, nastavte položku Číslo portu na rovnaké číslo portu ako normálne SMTP.
Overovanie SMTP
Ak je nastavené , vykonáva sa overovanie servera SMTP.
Meno používateľa
Zadajte meno používateľa.
Heslo
Zadajte heslo.
Zmena hesla
Ak chcete zmeniť heslo, nastavte .
Test pripojenia
Pripojenie na server SMTP overte stlačením tlačidla [Vykonať].
Nastavenie LDAP
Názov
Zadajte názov adresára.
Nastavenie predvolenej adresy
Zadá predvolené nastavenia vyhľadávania na vyhľadávanie určitej oblasti informačného stromu adresára LDAP.
Príklad: o = ABC, ou = NY, cn = Všetci
Záznamy musia byť od seba oddelené bodkočiarkami alebo čiarkami.
Server LDAP
Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera LDAP.
Meno používateľa
Zadajte názov konta pre nastavenie LDAP.
Heslo
Zadajte heslo.
Zmena hesla
Ak chcete zmeniť heslo, nastavte .
Overovanie
Vyberte overovací server z rozbaľovacieho zoznamu.
Server KDC
Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa overovacieho servera Kerberos.
Oblasť
Zadajte oblasť servera Kerberos.
Povoliť SSL
Ak je nastavené, šifrovanie komunikácie SSL je zapnuté.
Test pripojenia
Pripojenie na server LDAP overte stlačením tlačidla [Vykonať].
Nastavenie verejného priečinka/NAS
Ak sa nepoužíva ukladanie, nastavte všetky možnosti na [Zakázané].
Po zmene nastavení je potrebné zariadenie reštartovať, až potom začnú platiť. Informácie o reštartovaní zariadenia nájdete v časti ZAPNUTIE ZARIADENIA.
Späť nahor