# PAPIER SA ZASEKÁVA

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Zostali v stroji útržky papiera? | Skontrolujte, či je vybraný všetok papier. - ODSTRAŇOVANIE ZASEKNUTÝCH PAPIEROV
Je v zásobníku príliš veľa papiera? | Presvedčte sa, či stoh hárkov v zásobníku podávača nesiaha nad kontrolnú rysku.
Podáva sa viac hárkov naraz? | Pred vložením do zásobníka papier dôkladne prelistujte.
Používate papier mimo povolený rozsah technických dát? | Používajte papier doporučený firmou SHARP. Použitie papiera určeného pre iné modely alebo špeciálneho papiera, ktorý nie je podporovaný, môže spôsobiť nesprávne podávanie, záhyby alebo šmuhy. - časť SPOTREBNÝ MATERIÁL v Stručnom návode na obsluhu Typy papiera, ktoré sú zakázané alebo sa neodporúčajú, si pozrite v časti <POUŽITEĽNÉ TYPY PAPIERA.
Nie je papier v zásobníku navlhnutý? | Pokiaľ nebudete papier v zásobníku dlhšiu dobu používať, vyberte ho zo zásobníka a uložte ho zabalený na tmavom suchom mieste.
Sú vodiace lišty bočného podávača nastavené podľa šírky papiera? | Nastavte vodiace lišty pomocného zásobníka podľa šírky papiera.
Je vytiahnutá podpera bočného podávača? | Keď vkladáte veľký papier, vytiahnite podperu.
Je podávací valec pomocného zásobníka znečistený? | Očistite povrch podávacieho valca pomocného zásobníka. - ČISTENIE VALCA BOČNÉHO PODÁVANIA
Je vložený papier s veľkosťou A5 (5 1/2" x 8 1/2")? | Keď vkladáte papier s veľkosťou A5 (5 1/2" x 8 1/2"), vložte papier horizontálne (A5R (5 1/2" x 8 1/2"R)).
Je veľkosť papiera zadaná? | Ak používate neštandardnú veľkosť, nezabudnite zadať veľkosť papiera. Ak sa veľkosť papiera vloženého do zásobníka zmenila, nezabudnite skontrolovať nastavenie veľkosti papiera. Režim nastavenia → [Nastavenia zásobníka papiera] → [Registrácia zásobníka]
Pridali ste papier do pomocného zásobníka? | Keď pridávate papier, vyberte z bočného podávača akýkoľvek zostávajúci papier, pridajte ho ku vkladanému papieru a znovu to vložte do zásobníka ako jeden stoh. Keď pridáte papier bez vytiahnutia zostávajúceho papiera, môže dôjsť k zaseknutiu.

Späť nahor