# OBOJSTRANNÁ TLAČ NEFUNGUJE

Keď sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou riešení v tomto návode, stlačte tlačidlo [Napájanie] a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Počkajte aspoň 10 sekúnd a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Keď sa farba indikátora napájania zmení na zelenú, stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE].
Ak farba pozadia zobrazenia stavu úlohy v pravom hornom rohu dotykového panela nie je sivá, nevypínajte hlavný vypínač a neodpájajte napájací kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu pevného disku alebo k strate ukladaných alebo prijímaných dát.

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Je vo vybranom zásobníku nastavený taký typ papiera, ktorý nie je možné použiť na obojstrannú tlač? | V režime nastavenia skontrolujte Nastavenia zásobníka papiera. Ak je začiarknuté políčko [Vypnúť duplex] (), obojstranná tlač pomocou tohto zásobníka nebude možná. Zmeňte nastavenie typu papiera na typ, ktorý je možné použiť na obojstrannú tlač. Režim nastavenia → [Nastavenia zásobníka papiera] → [Registrácia zásobníka]
Používate špeciálnu veľkosť alebo typ papiera? | Informácie o typoch a veľkostiach papiera, ktoré je možné použiť na obojstrannú tlač, nájdete v časti TECHNICKÉ ÚDAJE v príručke Stručný návod na obsluhu.
Boli funkcie zablokované správcom? | Poraďte sa so správcom. Niektoré funkcie mohli byť v režime nastavenia zablokované. Poraďte sa so správcom. Keď je aktivované overovanie používateľa, môže byť požadovaná funkcia vo vašom používateľskom nastavení zakázaná. Poraďte sa so správcom.

Späť nahor