# NASTAVENIA SIETE

Nižšie je uvedený zoznam položiek režimu nastavenia, predvolené nastavenia a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na každú položku.
V závislosti od parametrov zariadenia a nainštalovaných prídavných zariadení sa niektoré nastavenia nemusia dať použiť.
U: Všeobecný používateľ, A: Správca systému/Správca

Položka | Predvolené nastavenie od výroby | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavenie siete
| Rýchle nastavenie
| Nie | Áno
| Nastavenie IPv4
| - | Nie | Áno
| Nastavenie IPv6
| - | Nie | Áno
| Nastavenie názvu siete
| - | Nie | Áno
| Nastavenie DNS
| - | Nie | Áno
| Nastavenie SMTP
| - | Nie | Áno
| Nastavenie LDAP
| - | Nie | Áno
| Nastavenie verejného priečinka/NAS
| - | Nie | Áno
| Všeobecné nastavenia
| Nie | Áno
| Všeobecné nastavenia
| Nie | Áno
| Stav tlače po spustení
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie siete
| - | Nie | Áno
| Vynulovať NIC
| - | Nie | Áno
| Nastavenie protokolu
| Nie | Áno
| Nastavenie IPv4
| Nie | Áno
| DHCP/BOOTP
| Vypnuté | Nie | Áno
| RARP
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie IPv6
| Nie | Áno
| IPv6
| Vypnuté | Nie | Áno
| DHCPv6
| Zapnuté | Nie | Áno
| Príkaz ping
| Nie | Áno
| NetWare
| Nie | Áno
| Nastavenie NetWare
| Nie | Áno
| NetWare
| Vypnuté | Nie | Áno
| Typ rámca
| 802.2 | Nie | Áno
| Typ prevádzky
| PSERVER | Nie | Áno
| Nastavenie servera PSERVER
| - | Nie | Áno
| Nastavenie tlačiarne RPRINTER
| - | Nie | Áno
| EtherTalk
| Nie | Áno
| Nastavenie siete EtherTalk
| Nie | Áno
| EtherTalk
| Vypnuté | Nie | Áno
| NetBIOS
| Nie | Áno
| Konfigurácia NetBIOS
| Nie | Áno
| NBT/WINS
| Vypnuté | Nie | Áno
| Nastavenie služieb
| Nie | Áno
| DNS
| - | Nie | Áno
| WINS
| - | Nie | Áno
| SMTP
| - | Nie | Áno
| SNMP
| - | Nie | Áno
| Kerberos
| - | Nie | Áno
| SNTP
| - | Nie | Áno
| mDNS
| - | Nie | Áno
| Nastavenie tlačového portu
| Nie | Áno
| LPD
| Nie | Áno
| Nastavenie LPD
| Nie | Áno
| LPD
| Zapnuté | Nie | Áno
| Časový limit
| 0 s | Nie | Áno
| Použiť plagát
| Vypnuté | Nie | Áno
| NESPRACOVANÉ ÚDAJE
| Nie | Áno
| Nastavenie tlače nespracovaných údajov
| Nie | Áno
| Tlač nespracovaných údajov
| Zapnuté | Nie | Áno
| Číslo portu
| 9100 | Nie | Áno
| Časový limit
| 90 s | Nie | Áno
| Použiť obojsmerné
| Vypnuté | Nie | Áno
| WSD
| Nie | Áno
| Nastavenie WSD
| Nie | Áno
| Tlač WSD
| Zapnuté | Nie | Áno
| Použiť výberové vysielanie
| Zapnuté | Nie | Áno
| Nastavenie LDAP
| Nie | Áno
| Nastavenie LDAP
| Zapnuté | Nie | Áno
| Zoznam globálnych adresárov
| - | Nie | Áno
| Nastavenie verejného priečinka/NAS
| Nie | Áno
| Verejné
| Použitie ukladania
| Povolené | Nie | Áno
| Zdieľané
| Použitie ukladania
| Povolené | Nie | Áno
| faxreceive
| Použitie ukladania
| Povolené | Nie | Áno
| Nastavenie servera proxy
| Nie | Áno
| Adresa servera proxy
| - | Nie | Áno
| Meno používateľa
| - | Nie | Áno
| Heslo
| - | Nie | Áno
| Číslo portu
| 8080 | Nie | Áno
| Adresa bez použitia proxy
| - | Nie | Áno
| Nastavenia bezdrôtového prenosu
| Nie | Áno
| Nastavenia bezdrôtového prenosu
| - | Nie | Áno
| Obrazovka nastavení bezdrôtového pripojenia
| - | Nie | Áno
| Nastavenie prístupu HTTP
| Nie | Áno
| Počet používateľov, ktorí sa môžu naraz prihlásiť
| 32 | Nie | Áno
| Čas automatického odhlásenia
| 60 | Nie | Áno
| Zobraziť prihláseného používateľa
| - | Nie | Áno

Späť nahor