# STAV SIETE

Obrazovka Stav siete zobrazuje všeobecné stavové informácie a stavy, ktoré sa vzťahujú na protokoly TCP/IP, NetWare, EtherTalk a NetBIOS.

Položka | Popis
--- | ---
Všeobecné informácie | Slúži na zobrazenie informácií, ktoré sú spoločné pre celú sieť. Stav linky: Slúži na zobrazenie rýchlosti prenosu údajov jednotky NIC a informácií o kábloch. Duplexný režim: Slúži na zobrazenie duplexného režimu jednotky NIC. Hardvérová adresa: Slúži na zobrazenie adresy MAC jednotky NIC. Stav tlače po spustení: Slúži na zobrazenie informácií o tom, či sa po spustení vytlačí stav, alebo nie. Názov zariadenia: Slúži na zobrazenie názvu zariadenia. Doména: Slúži na zobrazenie názvu domény. Úroveň príjmu (max. Zobrazuje úroveň príjmu bezdrôtovej siete LAN.
TCP/IP | Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu protokolu TCP/IP. Nastavenia IPv4: Slúži na zobrazenie nastavení protokolu IPv4. DHCP/BOOTP: Vyberte, či sa adresa IP získava zo servera DHCP/BOOTP, alebo nie. RARP: Slúži na zobrazenie stavu protokolu RARP. Adresa IPv4: Slúži na zobrazenie adresy IPv4. Maska podsiete: Slúži na zobrazenie aktuálnej masky podsiete. Predvolená brána: Slúži na zobrazenie aktuálnej predvolenej brány. Nastavenia IPv6: Slúži na zobrazenie stavu IPv6. DHCPv6: Slúži na zobrazenie stavu servera DHCPv6. Manuálna adresa: Slúži na zobrazenie adresy IPv6, ktorá bola zadaná manuálne. Predvolená brána: Slúži na zobrazenie aktuálnej predvolenej brány. Adresa lokálnej linky: Slúži na zobrazenie adresy lokálnej linky. Bezstavová adresa 1: Slúži na zobrazenie bezstavovej adresy. Bezstavová adresa 2: Slúži na zobrazenie bezstavovej adresy. Adresa so stavom: Slúži na zobrazenie adresy so stavom.
DNS | Slúži na zobrazenie stavu servera DNS. Primárny server: Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP primárneho servera DNS. Sekundárny server: Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP sekundárneho servera DNS. Názov domény: Slúži na zobrazenie názvu aktuálnej domény servera DNS.
WINS | Slúži na zobrazenie stavu servera WINS. Primárny server: Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP primárneho servera WINS. Sekundárny server: Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP sekundárneho servera WINS. Primárny server (DHCP): Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP primárneho servera WINS (DHCP). Sekundárny server (DHCP): Slúži na zobrazenie aktuálnej adresy IP sekundárneho servera WINS (DHCP). Identifikácia rozsahu: Slúži na zobrazenie identifikácie aktuálneho rozsahu WINS. Identifikácia rozsahu (DHCP): Slúži na zobrazenie identifikácie aktuálneho rozsahu WINS (DHCP).
Stav protokolu NetWare | Slúži na zobrazenie stavu protokolu NetWare. NetWare: Slúži na zobrazenie stavu protokolu NetWare. Typ rámca: Slúži na zobrazenie typu rámca. Číslo siete: Slúži na zobrazenie čísla siete. Prevádzkový režim: Slúži na zobrazenie prevádzkového režimu. Názov tlačového servera: Slúži na zobrazenie názvu tlačového servera. Strom NDS: Slúži na zobrazenie názvu stromu NDS. Kontext NDS: Slúži na zobrazenie kontextu NDS.
Stav EtherTalk | Slúži na zobrazenie stavu EtherTalk. EtherTalk: Slúži na zobrazenie stavu protokolu EtherTalk. Názov zóny: Slúži na zobrazenie názvu zóny. Názov typu: Slúži na zobrazenie názvu typu. Názov objektu: Slúži na zobrazenie názvu objektu.
Stav NetBIOS | Slúži na zobrazenie stavu protokolu NetBIOS. NetBIOS: Slúži na zobrazenie stavu protokolu NetBIOS. Hlavný prehľadávač: Slúži na zobrazenie hlavného prehľadávača.

Späť nahor