# HORNÁ STRANA

Táto časť popisuje názvy a funkcie jednotlivých vnútorných častí zariadenia.
×
Tonerová kazeta
Táto kazeta obsahuje toner. Ak sa toner v kazete minie, vymeňte ho za nový.
- VÝMENA KAZETY TONERA
×
Fixačná jednotka
Tu sa prenesený obraz tepelne natavuje na papier.
Fixačná jednotka je horúca. Pri vyťahovaní zaseknutého papiera dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
×
Prenosový pás
Tento pás prenáša obrázky vytvorené tonerom z fotocitlivej jednotky na papier.
Nedotýkajte sa a nepoškoďte prenosový pás.
Mohol by vzniknúť chybný obrázok.
×
Pravý bočný kryt
Otvorte tento kryt, aby ste odstránili zaseknutý papier.
×
Kryt časti obracania papiera
Táto jednotka sa používa na obrátenie papiera pri obojstrannej tlači. Otvorte tento kryt, ak chcete vytiahnuť zaseknutý papier.
×
Hlavný vypínač
Tento vypínač použite na zapnutie zariadenia.
Keď používate funkcie faxu alebo internetového faxu, nechajte tento vypínač vždy v polohe .
- ZAPNUTIE ZARIADENIA
×
Zásobník na zber tonera
Slúži na zhromažďovanie nadbytočného tonera, ktorý zostáva po tlači.
- VÝMENA ZÁSOBNÍKA NA ZBER TONERA
Použitý zásobník na zber tonera od vás prevezme servisný technik.
×
Uvoľňovacia páčka zásobníka na zber tonera
Túto páčku použite, ak potrebujete uvoľniť zámok zásobníka na zber tonera pri jeho výmene alebo pri čistení laserovej jednotky.
- ČISTENIE LASEROVEJ JEDNOTKY
– VÝMENA ZÁSOBNÍKA NA ZBER TONERA
×
Držadlo
Vytiahnite a uchopte pri presúvaní zariadenia.
×
Pravý bočný kryt zásobníka papiera
Otvorte tento kryt a odstráňte zaseknutý papier v zásobníku 2, 3 alebo 4.
×
Pravý bočný kryt
Otvorte tento kryt a odstráňte zaseknutý papier v zásobníku 1.
×
Uvoľňovacia páčka pravého bočného krytu
Vytiahnutím a podržaním tejto páčky hore otvoríte pravý bočný kryt a vyberiete zaseknutý papier.
Klepnutím na názov vyskočia detaily.
Späť nahor