# VYMAZANIE OKRAJOVÝCH TIEŇOV PRI KOPÍROVANÍ(VYMAZANIE)

## Prehľad

Táto funkcia mazania sa používa na zmazanie tieňov okolo okrajov kópií, ktoré sa vyskytujú pri kopírovaní hrubých originálov alebo kníh.
Ak sa nastavenie pomeru používa v kombinácii s nastavením mazania, šírka mazania sa bude meniť podľa nastaveného pomeru. Táto funkcia slúži na vymazanie častí obrázka, v ktorých sa obvykle vytvárajú tiene – neslúži však na detekciu tieňov a vymaže iba tiene.
Keď sa kopíruje hrubá kniha

Bez použitia funkcie mazania | S použitím funkcie mazania
--- | ---

Režimy mazania
Ak sa nastavenie pomeru používa v kombinácii s nastavením mazania, šírka mazania sa bude meniť podľa nastaveného pomeru.
Ak je šírka mazania nastavená na 20 mm (1") a obrázok je zmenšený na 50 %, šírka mazania bude 10 mm (1/2").
Zmena predvoleného nastavenia šírky vymazania:
V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenie kópie] → [Nastavenie šírky vymazania].
Predvolené nastavenie je 10 mm (2/5"). Predvolené nastavenie posunu okraja môže byť v rozmedzí 0 mm až 20 mm (0" až 1" ). Predvolené nastavenie je 10 mm (1/2"). Zmenené nastavenie sa použije aj na výber [Nastavenia systému] → [Nastavenie odosielania obrázkov] → [Prevádzkové nastavenia] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie šírky vymazania] v časti Režim nastavenia.

## Ovládanie

Položte originál a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Vymazať].
Začiarknite políčko okraja, ktorý chcete vymazať, a zadajte polohu vymazania.
Skontrolujte, či je začiarknuté políčko nastavené takto .
Ak klepnete na tlačidlo [Určiť rámček], začiarkávacie políčka [Hore], [Nadol], [Doľava] a [Vpravo] sa nastavia na .
Ak klepnete na tlačidlo [Určiť rámček + stred], všetky začiarkávacie políčka sa označia takto .
Ak chcete skenovať obojstranný originál, zadajte okraj vymazania na opačnej strane pri vymazávaní okrajov na jednej z troch strán hore, nadol, vľavo a vpravo na prednej strane.

- Ak je začiarkávacie políčko [Obrátiť polohu vymazania na zadnej strane.] nastavené takto , vymaže sa okraj v opačnej polohe k vymazanému okraju na prednej strane.
- Ak je začiarkávacie políčko [Obrátiť polohu vymazania na zadnej strane.] nastavené takto , vymaže sa okraj v rovnakej polohe, ako je na prednej strane.

Zadajte šírku vymazania.

- Klepnite na číselnú hodnotu udávajúcu oblasť posunu okraja na prednej alebo zadnej strane a zadajte oblasť pomocou číselných tlačidiel.
- Oblasť môžete rýchlo nastaviť tak, že najprv číselnými tlačidlami zadáte hodnotu blízku požadovanej hodnote a potom ju doladíte tlačidlami .

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Zrušenie nastavenia mazania:
Klepnite na tlačidlo [Zmazať].
Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Späť nahor