# AUTOMATICKÝ PRÍJEM INTERNETOVÝCH FAXOV

## Prehľad

Funkcia internetového faxu sa pravidelne* pripája k mailovému serveru (server POP3) a kontroluje, či boli prijaté internetové faxy. Keď boli faxy prijaté, automaticky sa vyvolajú a vytlačia.
V rámci predvoleného nastavenia táto funkcia kontroluje príjem každých päť minút.

- Ak sa budú faxy prijímať aj v noci, nechajte hlavný vypínač zariadenia v pozícii .
- Ak sa v zariadení minie papier alebo sa v ňom nenachádza žiaden papier zodpovedajúci veľkosti prijatého faxu, objaví sa hlásenie na dotykovom paneli. Postupujte podľa návodu v hlásení a doplňte papier vhodnej veľkosti.
- Prijaté údaje internetového faxu môžete vytlačiť v určenom čase.
  - TLAČ PRIJATÝCH ÚDAJOV V ZADANOM ČASE
- Prijaté údaje internetového faxu môžete vytlačiť, keď sa zadá heslo.
  - TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO HESLOM (NASTAVENIE POZDRŽANIA TLAČE PRIJATÝCH ÚDAJOV)
- Po kontrole údajov internetového faxu ich môžete vytlačiť, poslať ďalej alebo uložiť.
  - KONTROLA OBRÁZKA PRED VYTLAČENÍM
  - POSLAŤ ĎALEJ PRIJATÉ ÚDAJE MANUÁLNE
  - ULOŽENIE PRIJATÝCH ÚDAJOV

## Ovládanie

Zariadenie zazvoní a faxový príjem sa automaticky spustí.
Po skončení príjmu zaznie pípnutie.
Fax sa automaticky vytlačí.
Späť nahor