# ZMENA FORMÁTU V REŽIME INTERNETOVÉHO FAXU

## Prehľad

Zmeňte formát súboru (typ súboru a kompresný pomer) na odoslanie naskenovaného obrázka v režime internetového faxu.
Formát súboru na posielanie internetového faxu je v normálnom prípade nastavený na [TIFF-F]. Ak cieľové zariadenie internetového faxu nepodporuje úplný režim (podporuje len jednoduchý režim), vyberte možnosť [TIFF-S].
Keď je vybratý formát [TIFF-S], nastavenia prenosu sú obmedzené takto:

- Rozlíšenie: K dispozícii sú možnosti [200 x 100 dpi] a [200 x 200 dpi].
  Keď je formát [TIFF-S] vybraný po nastavení rozlíšenia [200 x 400 dpi], [400 x 400 dpi] alebo [600 x 600 dpi], zmení sa rozlíšenie automaticky na [200 x 200 dpi].
- Pos. veľkosť: Nastavenie je vždy A4R (8 1/2" x 11"R).
  Ak je vybratá možnosť [TIFF-S] po zmene odosielanej veľkosti, posielaná veľkosť sa automaticky zmení na A4R (8 1/2" x 11"R). Ak skenujete formát väčší než A4 (8 1/2" x 11"), veľkosť sa automaticky zmenší na A4R (8 1/2" x 11"R). Keď je tento formát zahrnutý do hromadného prenosu, obrázok sa odošle do všetkých cieľov vo veľkosti A4R (8 1/2" x 11"R).
- Iné: Ak je vybraté nastavenie pomeru a zadáte veľkosť originálu, možnosti Skenovanie dvojstrany, Snímka karty, 2v1, 4v1 ani Originál zmiešanej veľkosti nie je možné použiť.

## Ovládanie

Dotknite sa tlačidla [Formát súboru].
Ak chcete zadať formát súboru, dotknite sa tlačidla [TIFF-S] alebo [TIFF-F].
Ak ste vybrali formát [TIFF-F], vyberte režim kompresie.
Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .
Späť nahor