# PRESMEROVANIE PRIJATÝCH ÚDAJOV Z INTERNETOVÉHO FAXU(PRESMEROVANIE FAXOVÝCH ÚDAJOV)

## Prehľad

Keď zariadenie nemôže tlačiť, pretože sa minul papier alebo toner, prijaté internetové faxy sa presmerujú na inú v minulosti zaregistrovanú adresu internetového faxu (vrátane priameho SMTP).

- Presmerovanie nie je možné, pokiaľ neboli prijaté žiadne faxy alebo pokiaľ nie je naprogramované faxové číslo na presmerovanie.
- Ak sa niektoré strany faxu, ktorý sa posiela ďalej, úspešne vytlačili, presmerujú sa iba tie strany, ktoré neboli vytlačené.
- Ak sa presmerovanie nepodarilo, pretože prenos bol zrušený alebo sa vyskytla chyba pri komunikácii, faxy, ktoré sa mali presmerovať, sa vrátia do tlačového frontu v zariadení.
- Ak sa po dotknutí sa tlačidla [OK] zobrazí obrazovka na zadanie hesla, možnosť „Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov“ je povolená. Ak chcete spustiť presmerovanie, zadajte heslo pomocou číselnej klávesnice.
  - TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO HESLOM (Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov)

## Ovládanie

Na domovskej obrazovke klepnite na tlačidlo [Režim nastavenia].
Klepnite na tlačidlo [Prijať/Poslať faxové údaje ďalej].
Dotknite sa tlačidla [Nastavenia internetového faxu].
Ak chcete spustiť presmerovanie, dotknite sa tlačidla [Vykonať] v časti [Presmerovať prijaté údaje].
Späť nahor