# NASTAVENIE E-MAILOVEJ TLAČE

Keď sa na adresu tohto zariadenia odošle e-mail, súbor pripojený k e-mailu sa vytlačí.

Položka | Popis
--- | ---
E-mailová tlač | Vyberte túto možnosť, ak chcete používať tlač e-mailu.
Server POP3 | Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera POP3.
Číslo portu | Zadajte číslo portu servera POP3. Predvolené nastavenie je port č. 110.
Overovanie POP | Overovací protokol (vrátane APOP) sa používa na overenie na serveri POP3.
Meno používateľa | Zadajte meno používateľa. Na tlač e-mailu je potrebné špeciálne používateľské konto.
Heslo | Zadajte heslo. Ak chcete zmeniť heslo, vyberte možnosť [Zmena hesla] a zadajte nové heslo do textového poľa.
Interval kontroly | Zadajte interval výziev pre server POP3. Predvolené nastavenie je päť minút.
Povoliť SSL | Ak je táto možnosť nastavená na , komunikácia POP cez SSL prostredníctvom príkazu STSL je povolená. Táto možnosť vyžaduje, aby server podporoval komunikáciu POP cez SSL alebo príkaz STLS. Ak chcete povoliť komunikáciu POP cez SSL, nastavte položku Číslo portu na číslo portu komunikácie POP cez SSL. Ak chcete povoliť komunikáciu POP cez TLS, nastavte položku Číslo portu na rovnaké číslo ako pri normálnej komunikácii POP3.
Test pripojenia | Pripojenie sa server POP3 overte stlačením tlačidla [Vykonať].

Späť nahor