# POUŽITEĽNÉ TYPY PAPIERA

Táto časť opisuje, ktoré typy papiera je možné použiť a ktoré nie je možné použiť.
Všetky typy papiera, ktoré sú iné než bežný papier, patria pod špeciálne médiá.

- Použiteľný papier
- Papier, ktorý nie je možné použiť
- Neodporúčaný papier

- Rôzne typy papiera sú bežne dostupné, ale niektoré z nich nie je možné použiť v zariadení.
  Pred použitím papiera sa poraďte s predajcom alebo autorizovaným servisným zástupcom.
- Kvalita obrázka a priľnavosť tonera k papieru sa môže meniť vplyvom okolitých podmienok, prevádzkových podmienok a vlastností papiera, čoho výsledkom môže byť horšia kvalita obrázka ako pri štandardnom papieri značky Sharp.
  Pred použitím papiera sa poraďte s predajcom alebo autorizovaným servisným zástupcom.
- Používanie neodporúčaného alebo nepoužiteľného papiera môže viesť k jeho nerovnomernému podávaniu, zasekávaniu, ďalej k nedostatočnému zataveniu tonera (toner nepriľne dobre k papieru a dá sa zoškrabať), alebo k poruche zariadenia.
- Používanie iného ako odporúčaného papiera môže viesť k zasekávaniu alebo k zlej kvalite obrázka. Pred použitím neodporúčaného papiera skontrolujte, či môže tlač prebehnúť v poriadku.

Použiteľný papier
Technické parametre bežného papiera, ťažkého papiera a tenkého papiera

Bežný papier | Štandardný papier Sharp 80 g/m2 (21 libier). Technické údaje o papieri nájdete v časti TECHNICKÉ PARAMETRE ŠTANDARDNÉHO PAPIERA SHARP v stručnom návode na obsluhu. Štandardný bežný papier od iných značiek než Sharp 60 g/m2 až 105 g/m2 (16 až 28 libier)
Ťažký papier | 106 g/m2 až 300 g/m2 (29 až 110 libier, obal)
Tenký papier | 55 g/m2 až 59 g/m2 (13 až 16 libier)

Recyklovaný papier, farebný papier a preddierovaný papier musí mať rovnaké technické parametre ako bežný papier.
Pred použitím papiera sa poraďte s predajcom alebo autorizovaným servisným zástupcom.
Typy papierov, ktoré sa môžu používať v každom zásobníku

- Podrobné informácie o veľkostiach a typoch papierov, ktoré je možné vložiť do jednotlivých zásobníkov zariadenia, nájdete v časti TECHNICKÉ ÚDAJE v Stručnom návode na obsluhu a v časti NASTAVENIA ZÁSOBNÍKA v kapitole Režim nastavenia v dokumente Používateľská príručka.
- Recyklovaný papier, farebný papier a preddierovaný papier musí mať rovnaké technické parametre ako bežný papier.
  Pred použitím papiera sa poraďte s predajcom alebo autorizovaným servisným zástupcom.

| Zásobníky 1 až 4 (zásobníky 2 až 4, ak je nainštalovaný stojan/zásobník na 1 x 500, 2 x 500 alebo 3 x 500 hárkov papiera; zásobník 2, ak je nainštalovaný stojan/zásobník na 500 a 2 000 hárkov papiera) | Povolený zásobník 3 a 4 (stojan/zásobník na 500 a 2000 hárkov papiera) | Bočný podávač | Zásobník 5 (veľkokapacitný zásobník)
--- | --- | --- | --- | ---
Bežný papier | Dovolený | Dovolený | Dovolený | Dovolený
Ťažký papier 1* | Dovolený | - | Dovolený | -
Ťažký papier 2* | - | - | Dovolený | -
Ťažký papier 3* | - | - | Dovolený | -
Tenký papier | - | - | Dovolený | -
Predtlačený | Dovolený | Dovolený | Dovolený | Dovolený
Recyklovateľný papier | Dovolený | Dovolený | Dovolený | Dovolený
Hlavičkový | Dovolený | Dovolený | Dovolený | Dovolený
Dierovaný | Dovolený | Dovolený | Dovolený | Dovolený
Farba | Dovolený | Dovolený | Dovolený | Dovolený
Štítky | - | - | Dovolený | -
Lesklý papier | - | - | Dovolený | -
Priehľadná fólia (S4BG68) | - | - | Dovolený | -
Štítkový papier | - | - | Dovolený | -
Obálka | - | - | Dovolený | -

*
  Ťažký papier 1 je ťažký papier s hmotnosťou až do 220 g/m2 (index 110 libier), Ťažký papier 2 je ťažký papier s hmotnosťou až do 256 g/m2 (index 140 libier), Ťažký papier 3 je ťažký papier s hmotnosťou až do 300 g/m2 (obal 110 libier).

Orientácia nastavenia tlačovej strany
Orientácia nastavenia sa líši pre tlačovú stranu papiera v závislosti od použitého zásobníka. Pre možnosti Hlavičkový a Predtlačený nastavte papier v opačnej orientácii.

Zásobník | V normálnom stave | S nastavením papiera na Hlavičkový a Predtlačený
--- | --- | ---
Zásobníky 1 až 4 | Tlačovou stranou nahor | Tlačovou stranou nadol
Bočný podávač a zásobník 5: | Tlačovou stranou nadol | Tlačovou stranou nahor

Keď je možnosť [Vypnutie duplexu] nastavená na hodnotu Hlavičkový alebo Predtlačený, nastavte pre tlačovú stranu rovnakú orientáciu ako pri bežnej tlači.
Nastavenie možnosti [Vypnutie duplexu]:
V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Ovládanie zariadenia] → [Vypnutie duplexu].
Papier, ktorý nie je možné použiť

- Špeciálne médiá pre atramentovú tlačiareň
  (jemný papier, lesklý papier, lesklá fólia a pod.)
- Prepisovací papier alebo termopapier
- Lepený papier
- Papier so sponkami
- Papier so záhybmi
- Potrhaný papier
- Olejové priehľadné fólie

- Tenký papier s hmotnosťou menšou ako 55 g/m2 (15 libier)
- Ťažký papier s hrúbkou zodpovedajúcou hmotnosti 300 g/m2 (obal 110 libier) a viac
- Papier s nepravidelným tvarom
- Zošívaný papier
- Vlhký papier
- Skrútený papier
- Papier, ktorého tlačová strana alebo opačná strana už boli predtlačené inou tlačiarňou alebo multifunkčným zariadením.
- Papier zvlnený vplyvom absorpcie vlhkosti

Neodporúčaný papier

- Nažehľovací papier
- Japonský papier
- Perforovaný papier

Späť nahor