# ČISTENIE LASEROVEJ JEDNOTKY

## Prehľad

Keď sa laserová jednotka vo vnútri zariadenia znečistí, na vytlačenom obrázku sa môžu zobrazovať farebné čiary. Ak sa farebné čiary objavia, vyčistite laserovú jednotku.
Identifikácia farebných čiar spôsobených znečistenou laserovou jednotkou

- Farebné čiary sa vždy zobrazujú na rovnakom mieste. (Čiary nie sú nikdy čierne.)
- Farebné čiary sú paralelné so smerom podávania papiera.
- Farebné čiary sa nezobrazujú iba na kópiách z kopírky, ale aj na výtlačkoch z počítača. (Rovnaké čiary sa zobrazujú na kópiách aj na tlačových úlohách.)

## Ovládanie

Otvorte predný kryt.
Posuňte zámok zásobníka na zber tonera do polohy uvoľnenia, zatláčajte zásobník nadol, pokým sa nezastaví, a potom ho pomalým nadvihovaním vyberte.
Vyberte čistiaci nástroj na laserovú jednotku.
Čistiaci nástroj je pripevnený na prednom kryte.
(1) Potiahnutím pravej strany čistiaceho nástroja ho zvesíte z háčika.
(2) Preložte ho cez háčik a umiestnite ho na zadnú stranu.
(3) Otočte čistiaci nástroj okolo výčnelka a zveste ho z háčika naľavo.
Overte, či čistič na špici nástroja na čistenie nie je znečistený.
Ak je čistič znečistený, odpojte ho z čistiaceho nástroja a vymeňte za nový. Postup pri výmene čistiaceho zariadenia je uvedený v krokoch 5 až 7. Ak nie je čistiace zariadenie znečistené, prejdite na krok 8.
Otvorte vnútorný kryt a vyberte náhradný čistič.
Náhradné čističe sú uložené na vnútornom kryte.
Uchopte koniec čističa vytiahnite ho z krytu.
Vyberte špinavý čistič z hrotu čistiaceho nástroja.
Pevne uchopte nástroj, kde je čistič pripevnený, a zároveň druhou rukou zatlačte nadol na háčik, ktorý zaisťuje čistič a vyberte ho.
Vložte vybratý čistič späť na vnútorný kryt. Po výmene čističa zatvorte vnútorný kryt.
Upevnite nový čistič na nástroj na čistenie.
Zarovnajte hák čističa s upevňovacím otvorom na nástroji na čistenie. Pevne uchopte čistič a zatlačte čistiaci nástroj.
Nasmerujte čistič dolu a pomaly zasuňte nástroj do otvoru, ktorý chcete vyčistiť.
Nasmerujte čistič nadol. Štítky podobné štítku (A) sú pripevnené v oblastiach, ktoré si vyžadujú čistenie.
Úplne zasuňte čistiaci nástroj do otvoru a potom ho vytiahnite.
Čistiaci nástroj vyťahujte dovtedy, kým špička nástroja neopustí čistený povrch laserovej jednotky.
Opakujte krok (9) dva až trikrát a potom vytiahnite čistiaci nástroj.
Opakujte kroky 8 až 10 na vyčistenie všetkých otvorov (4 otvory) laserovej jednotky.
Celkovo sú v laserovej jednotke 4 otvory na čistenie.
Vyčistite všetky otvory.
Vložte čistiaci nástroj do zariadenia.
(1) Uchyťte čistiaci nástroj na výčnelok, otočte ho okolo neho a potom zaveste hrot (strana s čističom) na háčik vľavo.
(2) Zaveste pravú stranu čistiaceho nástroja na háčik, aby bol položený na bližšej strane.
(3) Zaveste čistiaci nástroj na háčik.
Zatlačte zásobník na zber tonera do zariadenia.
Zatlačte zásobník, pokým nezapadne na miesto.
Zamknite zásobník na zber tonera.
Posuňte zámok zásobníka na zber tonera do polohy zaistenia.
Zatvorte predný kryt.
Späť nahor