# VÝBER POSTUPU PRI UMIESTNENÍ ORIGINÁLU ZÁVISÍ OD TYPU A STAVU ORIGINÁLU

Vložte originál do automatického podávača dokumentov. V závislosti od typu a stavu originálu použite predlohové sklo. Postupujte podľa pokynov na výber metódy vkladania originálu.
Informácie o vkladaní do automatického podávača dokumentov nájdete v časti AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV.
Ak sa na origináloch nachádzajú vlhké miesta od korekčného laku, atramentu alebo lepidla, pred začatím kopírovania počkajte, kým originály nevyschnú. V opačnom prípade sa môže znečistiť vnútro zariadenia alebo predlohové sklo.
Originály, ktoré je možné vkladať do automatického podávača dokumentov zmenou nastavenia alebo spôsobu vkladania:

- Originál, ktorý obsahuje strany rôznych veľkostí
  Nastavte možnosť [Originál zmiešanej veľkosti] v ponuke Iné.
  Originál nie je možné zistiť, ak sú všetky strany rovnakej veľkosti, ale niektoré z nich sú nastavené v inej orientácii.

- Tenký originál 35 g/m2 až 49 g/m2 (9 až 14 libier)
  Nastavte možnosť [Režim pomalého skenovania] v ponuke Iné.
  Pre tento typ je obojstranné skenovanie vypnuté.

- Originál s dvoma alebo troma dierami na ukladanie
  Umiestnite originál tak, aby dierovaný okraj nespadol na otvor podávania zásobníka podávača dokumentov. Zadajte orientáciu originálu pomocou možnosti [Nast. originálu].

Pred vložením originálov do zásobníka s podávačom dokumentov musíte z originálov odstrániť akékoľvek zošívacie sponky alebo svorky na papier. Ak sa nedajú vybrať, použite predlohové sklo.
Späť nahor