# E-MAILOVÉ UPOZORNENIE A STAV

Stav e-mailu
Vyberie nastavenia štandardnej funkcie stavu e-mailu alebo rozšírenej funkcie stavu e-mailu.
Funkcia stavu e-mailu môže periodicky odosielať informáciu o stave zariadenia na uloženú adresu.
Štandardné
Nastaví oddelene zoznam adries stavu e-mailu 1, zoznam adries stavu e-mailu 2 a zoznam adries stavu predajcu.

Položka | Popis
--- | ---
E-mailová adresa | Zadajte cieľovú e-mailovú adresu na odosielanie informácie o stave zariadenia. Ak zadávate viaceré adresy, oddeľte ich bodkočiarkou (;) alebo čiarkou (,).
Odoslať teraz | Po stlačení sa odošle správa o stave prijímateľovi zo zoznamu e-mailových adries.
Odoslať podľa plánu 1 | Ak je táto možnosť začiarknutá ako , e-mail sa odosiela periodicky podľa preddefinovaného plánu.
Odoslať podľa plánu 2 | Ak je táto možnosť začiarknutá ako , e-mail sa odosiela periodicky podľa preddefinovaného plánu.
Plánovanie | Vyberte plán na odosielanie e-mailov.

Rozšírené nastavenia
Obojsmerná správa o stave Je možné zapnúť obojsmernú správu o stave.

Položka | Popis
--- | ---
Server POP3 | Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera POP3.
Číslo portu | Zadajte číslo portu servera POP3. Predvolené nastavenie je port č. 110.
Overovanie POP | Overovací protokol (vrátane APOP) sa používa na overenie na serveri POP3.
Meno používateľa | Zadajte meno používateľa. Na prenos obojsmerného e-mailu o stave je potrebné špeciálne používateľské konto.
Heslo | Zadajte heslo. Ak chcete zmeniť heslo, nastavte možnosť [Zmena hesla] na .
Interval kontroly | Zadajte interval výziev pre server POP3. Predvolené nastavenie je päť minút.
Povoliť SSL | Umožňuje komunikáciu POP cez SSL alebo POP cez TLS príkazom STLS. Táto možnosť vyžaduje, aby server podporoval komunikáciu POP cez SSL alebo príkaz STLS. Ak chcete povoliť komunikáciu SSL, nastavte položku Číslo portu na číslo portu komunikácie POP cez SSL. Ak chcete povoliť komunikáciu POP cez TLS, nastavte položku Číslo portu na rovnaké číslo ako pri normálnej komunikácii POP3.
Test pripojenia | Pripojenie sa server POP3 overte stlačením tlačidla [Vykonať].

Hlásenie s upozornením
Vyberie nastavenia funkcie e-mailového upozornenia.
Funkcia e-mailového upozornenia môže správcovi alebo predajcovi prostredníctvom e-mailu podávať správy o problémoch zariadenia.
Nastaví oddelene zoznam adries stavu e-mailu 1, zoznam adries stavu e-mailu 2 a zoznam adries stavu predajcu.
E-mailová adresa
Zadajte e-mailovú adresu prijímateľa na odosielanie upozornenia. Môžete zadať viac adries, ktoré musia byť oddelené bodkočiarkou alebo čiarkou.
Príklad: aaa@abc.jp,bbb@xyz.com
Späť nahor