# PRED POUŽITÍM SIEŤOVÉHO SKENERA

Ak chcete zariadenie používať ako sieťový skener, je potrebné uložiť informácie o odosielateľovi, nakonfigurovať nastavenia servera, uložiť cieľové umiestnenia do adresára a vykonať ďalšie potrebné operácie.
Skontrolujte, či je hlavný vypínač v pozícii .
Keď je indikátor napájania rozsvietený, hlavný vypínač je v pozícii . Ak indikátor napájania nesvieti, prepnite hlavný vypínač do polohy a stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE] na ovládacom paneli.

*
  Ak sa bude používať funkcia faxu a najmä keď sa bude počas noci vykonávať príjem alebo načasovaný prenos, nechajte hlavný vypínač vždy v polohe .

Kontrola dátumu a času
Overte, či je na zariadení nastavený správny dátum a čas.
Nastavenie dátumu a času zariadenia:
V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie hodín].
Ak bola zapnutá možnosť [Zablokovanie nastavenia hodín], dátum a čas nemôžete upraviť.
V takom prípade v časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Prevádzkové nast.] a vypnite nastavenie [Zablokovanie nastavenia hodín].
Uloženie informácií o odosielateľovi
Predtým, než použijete funkciu Skenovať do e-mailu
Uložte predvolené meno odosielateľa do časti Meno odosielateľa a e-mailovú adresu na odpovede do časti E-mailová adresa na odpovede. Tieto údaje sa použijú vtedy, keď nie je vybratý odosielateľ.
Uloženie mena odosielateľa a e-mailovej adresy, keď používateľ nie je vybratý:
V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenia skenovania] → [Nastavenie predvoleného odosielateľa].
Skôr než použijete internetový fax
Uložte meno odosielateľa do časti Meno odosielateľa a adresu internetového faxu odosielateľa do časti Vlastná adresa.
Uloženie mena a adresy odosielateľa:
V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenie odosielania obrázkov] → [Prevádzkové nastavenia] → [Nastavenie vlastného čísla a názvu] → [Registrácia údajov odosielateľa].
Konfigurácia nastavení požadovaných v režime nastavenia
Nakonfigurujte nastavenia servera, predvolené nastavenia sieťového skenera a nastavenia internetového faxu.

- Konfigurácia nastavení servera:
  V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia siete] → [Nastavenie služieb]. (Vyžadujú sa práva správcu.)
- Konfigurácia základných nastavení sieťového skenera:
  V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia aplikácie] → [Nastavenie sieťového skenera]. (Vyžadujú sa práva správcu.)
- Konfigurácia nastavení internetového faxu:
  V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia aplikácie] a potom nakonfigurujte možnosti v časti [Nastavenia internetového faxu]. (Vyžadujú sa práva správcu.)

Uloženie cieľových adries do adresára pre jednotlivé režimy skenovania
Obrázok môžete odoslať priamym zadaním adresy, keď používate funkciu Skenovať do obrázka. Je vhodné, aby ste si predtým uložili adresy do adresára. Do adresára je možné uložiť max. 6 000 adries. Informácie o adresári nájdete v časti ADRESÁR. Informácie o používaní adresára a ukladaní adries nájdete v nasledujúcich častiach.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Späť nahor