# TLAČ FAXU CHRÁNENÉHO HESLOM(NASTAVENIE POZDRŽANIA TLAČE PRIJATÝCH ÚDAJOV)

Zapnite toto nastavenie, aby sa prijaté faxy ukladali do pamäte bez toho, aby sa tlačili. Na vytlačenie týchto faxov sa musí zadať heslo.
Keď je táto funkcia zapnutá, na dotykovom paneli sa po prijatí faxu zobrazí obrazovka na zadanie hesla.
Povolenie nastavenia pozdržania tlače prijatých údajov:
V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázka] → [Prevádzkové nastavenia] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie pozdržania tlače prijatých údajov].
Keď pomocou číselných tlačidiel zadáte predtým naprogramované 4-ciferné heslo, spustí sa tlač.
Keď sa dotknete tlačidla [Zrušiť], obrazovka na zadávanie hesla sa zavrie – údaje v tlačidle pamäte však budú blikať na dotykovom paneli. Obrazovka na zadanie hesla sa objaví znova, keď stlačíte blikajúce tlačidlo alebo zmeníte režim.

- Zobrazenie obrazovky so zoznamom prijatých údajov po zadaní hesla:
  V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Prevádzkové nastavenia] → [Nastavenia podrobností o úlohe] → [Nastavenie náhľadu] → [Nastavenie kontroly prijatého údajového obrazu].
- Prenos prijatých údajov do iného zariadenia:
  V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Prijať/Poslať faxové údaje ďalej].

Obrázok prijatých údajov môžete pred tlačou skontrolovať na dotykovom paneli.

- KONTROLA OBRÁZKA PRED VYTLAČENÍM

- Prijaté faxy sa uložia do pamäte bez ohľadu na to, či boli prijaté automaticky alebo manuálne.
- Keď odošlete prijaté údaje do iného zariadenia, údaje uložené v pamäti sa taktiež odošlú. V tomto okamihu sa objaví rovnaká obrazovka na zadanie hesla ako pre tlač. Presmerovanie sa nevykoná, pokiaľ nie je zadané heslo.

Späť nahor