# KVALITA NASKENOVANÉHO OBRÁZKA JE ZLÁ

Keď sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou riešení v tomto návode, stlačte tlačidlo [Napájanie] a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Počkajte aspoň 10 sekúnd a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Keď sa farba indikátora napájania zmení na zelenú, stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE].
Ak farba pozadia zobrazenia stavu úlohy v pravom hornom rohu dotykového panela nie je sivá, nevypínajte hlavný vypínač a neodpájajte napájací kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu pevného disku alebo k strate ukladaných alebo prijímaných dát.

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Je originálom tlačený materiál, napríklad kniha alebo časopis? | Efekt moaré obmedzíte pomocou nasledujúceho postupu: Keď je originál tlačený materiál, môžu sa vyskytnúť vertikálne vzory (moaré). Ak chcete obmedziť efekt moaré, na základnej obrazovke vyberte možnosť [Iné] → [Ostrosť] a zjemnite okraje obrázka (iba v režime „E-mail“, „FTP/počítač“, „Sieťový priečinok“ a „Skenovanie do externého pamäťového zariadenia“). Efekt moaré je možné potlačiť aj zmenou nastavenia rozlíšenia alebo malým posunutím (alebo pootočením) originálu na predlohovom skle.
Je pri skenovaní farebného originálu alebo originálu s odtieňmi šedej farby nastavený farebný režim [Mono2]? | Nastavenie farebného režimu na [Mono2] nahradí farby originálu čiernou alebo bielou farbou. Je to vhodné pre originály obsahujúce iba text, avšak pre originály, ktoré obsahujú obrázky, je najlepšie použiť tlačidlo [ČB kopírovanie] s farebným režimom nastaveným na [Odtiene sivej] alebo použiť tlačidlo [Farebné kopírovanie] s farebným režimom [Plnofarebný] alebo [Automaticky] – [Odtiene sivej] a potom skenovať.
Je začlenený cieľ, ktorý má nastavený formát [TIFF-S]? | Ak chcete odoslať obrázok naskenovaný vo vysokom rozlíšení do cieľov režimu E-mail, FTP/počítač a Sieťový priečinok, odošlite obrázok do cieľov skenera a internetového faxu samostatne. Keď sa vykonáva hromadný prenos obsahujúci ciele pre režimy E-mail, FTP/Počítač a Sieťový priečinok a ciele internetového faxu, ktoré majú nastavený formát [TIFF-S], rozlíšenie zostane pevne nastavené na [200 x 200 dpi], aj keď je vybraté iné rozlíšenie.

Späť nahor