# AUTOMATICKÁ KALIBRÁCIA FARIEB

Je možné nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa funkcie tlačiarne.
Slúži na automatickú korekciu farieb v prípade, ak je farba vo farebných kópiách vypnutá.
Zariadenie vytlačí skúšobný hárok, ktorý sa naskenuje a farby sa automaticky skorigujú.
Po stlačení tlačidla [Vykonať] a vytlačení skúšobného hárka sa objaví výzva k spusteniu automatickej kalibrácie.
Umiestnite skúšobný hárok na predlohové sklo tak, ako je to zobrazené nižšie (aby tenká čiara na okraji strany bola naľavo).
Na skúšobný hárok položte papier na kopírovanie (asi päť hárkov) s rovnakou veľkosťou ako skúšobný hárok, opatrne zatvorte automatický podávač dokumentov a stlačte tlačidlo [Vykonať].

- Pred vykonaním automatickej kalibrácie farieb skontrolujte, či je nastavenie registrácie správne.
  V prípade nesprávnej úpravy registrácie vykonajte kroky uvedené v časti Nastavenie registrácie.
- Ak sú farby po vykonaní Automatickej kalibrácie farieb stále posunuté, môže sa farba zlepšiť zopakovaním Automatickej kalibrácie farieb.

Späť nahor