# NASTAVENIA INTERNETOVÉHO FAXU

Je možné nakonfigurovať nastavenia súvisiace s funkciou odosielania obrázkov (skenovanie, internetový fax, atď.).
Tieto nastavenia sa dajú nakonfigurovať, keď je nainštalovaný rozširujúci modul internetového faxu.
Predvolené nastavenia
Slúži na konfiguráciu predvolených nastavení internetového faxu.
Automaticky prebúdzaná tlač
Keď je tlačidlo [Napájanie] vypnuté (ale hlavný vypínač je v polohe ) a prijme sa internetový fax, táto funkcia aktivuje zariadenie a vytlačí daný fax.
Keď je táto funkcia zakázaná, prijímané internetové faxy sa nevytlačia, kým nezapnete (tlačidlo [Napájanie]).
Nastavenie kompresie
Používa sa na nastavenie predvoleného režimu kompresie pre prenos internetového faxu.
Nasledovné nastavenia sa dajú zmeniť.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Nastavenie hlasitosti reproduktora
Slúži na úpravu hlasitosti signálov príjmu a signálov chyby komunikácie cez reproduktor.
Signál prijatia faxu zaznie, keď zariadenie skontroluje poštový server a stiahne prijaté faxy. Signál chyby pri komunikácii zaznie, keď je z cieľového internetového faxového zariadenia prijatý e-mail o neúspešnom doručení.
Tlač originálu na správu transakcie
Toto nastavenie sa používa na tlač časti prvej strany odosielaného originálu ohľadne správy o transakcii, keď sa tlačí správa o prenose. Vyberte jedno z nižšie uvedených nastavení.

- Vytlačiť všetky správy
- Vytlačiť len správu o chybe
- Netlačiť

Toto nastavenie nebude účinné, ak Nastavenie výberu tlače správy o transakcii je nastavené na možnosť Netlačiť.
Nastavenie výberu tlače správy o transakcii
Používa sa na nastavenie, či sa bude tlačiť správa o transakcii a ak sa vytlačí, za akých podmienok sa vytlačí. Vyberte nastavenie pre každú z nasledovných operácií:
Samostatné odosielanie

- Vytlačiť všetky správy
- Vytlačiť len správu o chybe
- Netlačiť

Vysielanie

- Vytlačiť všetky správy
- Vytlačiť len správu o chybe
- Netlačiť

Prijímania

- Vytlačiť všetky správy
- Vytlačiť len správu o chybe
- Netlačiť

Toto nastavenie sa používa na tlač časti prvej strany odosielaného originálu ohľadne správy o transakcii, keď sa tlačí správa o prenose. Podrobnosti nájdete v časti Tlač originálu na správu transakcie.
Nastavenie výberu tlače správy o aktivite
Slúži na pravidelnú tlač správy o činnosti odosielania obrázkov uloženej v pamäti zariadenia.
Správa o činnosti pri odosielaní obrázkov sa môže tlačiť vždy, keď počet transakcií dosiahne 200, alebo v určenom čase (len raz denne). (Tieto nastavenia sa dajú aktivovať súčasne.)

- Ak vyberiete iba nastavenie „Tlačiť denne v určenom čase“ a počet zaznamenaných transakcií presiahne 200 pred dosiahnutím určeného času, každá nová transakcia odstráni najstaršiu transakciu (najstaršia transakcia sa nevytlačí).
- Správu o transakcii je možné podľa potreby vytlačiť manuálne.
  Prečítajte si časť TLAČ ZOZNAMU (SPRÁVCA) v časti Režim nastavenia.

Nastavenie výberu tlače obsahu textu
Súbory obrázkov pripojené k internetovým faxom sa v normálnom prípade vytlačia. Toto nastavenie je možné aktivovať, aby sa vytlačil aj hlavný text e-mailu (predmet a správa).
Toto nastavenie platí aj pre tlač hlavného textu e-mailových správ bez príloh.
Je možné vytlačiť maximálne 5 strán textu.
Nastavenie odosielania
Tieto nastavenia sa používajú na nakonfigurovanie nastavení pre internetový fax.
Nastavenie zapnutia/vypnutia správy o prijatí I-faxu
Toto nastavenie sa používa na vyžiadanie správy o prijatí, keď je odoslaný internetový fax.
Nastavenie vypršania času požiadavky na správu o prijatí I-faxu
Dobu, počas ktorej bude zariadenie čakať na správu o príjme z cieľového zariadenia, je možné nastaviť na akúkoľvek hodnotu od 1 hodiny do 240 hodín s 1-minútovými prírastkami.
Toto nastavenie je aktívne iba vtedy, keď je povolená možnosť Nastavenie zapnutia/vypnutia správy o prijatí I-faxu.
Početnosť opätovného posielania v prípade chyby prijatia
Počet opakovaných pokusov o odoslanie po prijatí chybového hlásenia od príjemcu I-Faxu sa dá nastaviť na akékoľvek číslo od 0 do 15.
Toto nastavenie je aktívne iba vtedy, keď je povolená možnosť Nastavenie zapnutia/vypnutia správy o prijatí I-faxu.
Maximálna veľkosť príloh e-mailu
Aby sa zabránilo prenosu nadmerne veľkých súborov obrázkov cez internetový fax, je možné nastaviť limit veľkosti súboru od 1 MB do 10 MB s prírastkami 1 MB. Ak presiahne celková veľkosť súborov obrázkov vytvorených skenovaním originálu daný limit, súbory obrázkov sa vymažú.
Ak nechcete nastaviť limit, vyberte [Neobmedzene].
Toto nastavenie je prepojené s možnosťou Maximálna veľkosť príloh e-mailu (e-mail) v nastaveniach skenovania.
Nastavenie striedavého odosielania
Keď sa odosiela obrázok, ktorý má jednu z nasledovných veľkostí, táto funkcia otočí obrázok o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek. (Toto nastavenie sa dá nakonfigurovať osobitne pre každú veľkosť.)
A4, B5R, A5R, 8 1/2" x 11", 5 1/2" x 8 1/2"R, 16K
Obrázky s veľkosťou A4R a 8 1/2" x 11"R sa neotočia.
Vytlačenie čísla strany v prijímacom zariadení
Keď sa odoslaný obrázok tlačí na prijímacom zariadení, dá sa do záhlavia každej tlačenej strany pridať číslo strany.
Opakovaná voľba v prípade obsadenej linky
(Toto nastavenie sa týka len priameho prenosu SMTP.)
Toto nastavenie slúži na konfiguráciu počtu opakovaných pokusov voľby a intervalu medzi týmito pokusmi, ak nie je prenos úspešný z dôvodu, že linka bola obsadená alebo z iného dôvodu.
Početnosť opätovných vytočení v prípade obsadenej linky
Toto nastavenie určuje, či sa bude v prípade obsadenej linky vykonávať opakovaná voľba.
Počas opakovanej voľby môžete nastaviť počet opakovaných pokusov.
Je možné vybrať číslo od 0 do 15.
Interval čakania medzi pokusmi opätovného vytočenia (min.), keď je linka obsadená
Možno nastaviť interval medzi opakovanými pokusmi. Je možné vybrať počet minút od 1 do 15.
Opakovaná voľba v prípade chyby komunikácie
(Toto nastavenie sa týka len priameho prenosu SMTP.)
Toto nastavenie určuje, koľkokrát sa zariadenie automaticky pokúsi o opakované volanie, ak je prenos faxu neúspešný pre chybu pri komunikácii.
Početnosť opätovného vytočenia v prípade chyby
Zadajte, koľko opakovaní voľby zariadenie vykoná v prípade, ak sa vyskytne chyba komunikácie.
Počas opakovanej voľby môžete nastaviť počet opakovaných pokusov.
Je možné vybrať číslo od 0 do 15.
Interval čakania medzi pokusmi opätovného vytočenia (min.) v prípade chyby
Možno nastaviť interval medzi opakovanými pokusmi. Je možné vybrať počet minút od 1 do 15.
Nastavenia príjmu
Slúži na konfiguráciu nastavení internetového faxu.
Nastavenie obmedzenia automatického prijatia
Keď je prijatý fax, ktorý obsahuje tlačené informácie, ako je meno a adresa odosielateľa, prijatý obrázok je trochu väčší, ako je štandardná veľkosť. Toto nastavenie sa používa na automatické zmenšenie obrázka tak, aby sa vošiel do štandardnej veľkosti.
Ak je automatické zmenšenie príjmu vypnuté, orežú sa okraje presahujúce štandardnú veľkosť.
Obrázok však bude lepší, pretože bude vytlačený v rovnakej veľkosti ako originál.
Štandardné veľkosti sú A4 a B5 (8 1/2" x 11" a 8 1/2" x 5 1/2").
Nastavenie duplexného prijatia
Táto možnosť sa používa na vytlačenie prijatých faxov na obidve strany papiera.
Keď je toto nastavenie zapnuté a je prijatý fax obsahujúci 2 alebo viac strán (strany musia mať rovnakú veľkosť), vytlačia sa strany na obidve strany papiera.
Nastaviť adresu na presmerovanie údajov
Keď zariadenie nemôže vytlačiť prijatý fax, tento fax je možné presmerovať do iného zariadenia. Toto nastavenie sa používa na nakonfigurovanie adresy iného zariadenia.
Presmerovať
Zadajte adresu na presmerovanie (maximálne 64 znakov).
Priamy SMTP
Vyberte, ak chcete aktivovať presmerovanie pri funkcii Priamy SMTP.
Pridajte aj názov hostiteľa alebo adresu IP
Vyberte, či chcete zadať meno hostiteľa alebo adresu IP.
Názov hostiteľa alebo adresa IP
Toto nastavenie sa používa vtedy, keď je povolená funkcia Pridať názov hostiteľa alebo adresu IP. Zadajte názov hostiteľa alebo adresu IP (maximálne 64 znakov).
Na presmerovanie sa nedá uložiť viacero adries.
Redukovaná tlač príjmu vo veľkosti Letter
Tento program nie je k dispozícii v Kanade a na Filipínach. Keď sa prijme fax veľkosti Letter (8 1/2" x 11"), toto nastavenie ho zmenší na veľkosť A4.
Keď je toto nastavenie zapnuté, zmenšujú sa aj faxy veľkosti A4.
Tlač času a dátumu prijatia
Aktivujte toto nastavenie, ak chcete mať vytlačený dátum a čas prijatia.
Vyberte možnosť [V prijatom obrázku] alebo [Mimo prijatého obrázka] ako pozíciu, kde bude dátum a čas prijatia vytlačený.
Ak je vybraná možnosť [V prijatom obrázku], dátum a čas prijatia je vytlačený na prijatom obrázku.
Ak je vybraná možnosť [Mimo prijatého obrázka], prijatý obrázok je zmenšený a dátum a čas prijatia je vytlačený na prázdnom mieste, ktoré takto vznikne.
Položku [Mimo prijatého obrazu] nemožno vybrať na tlač dátumu a času prijatia, ak nie je povolené Nastavenie obmedzenia automatického prijatia.
Redukovaná A3 RX
Po prijatí faxu veľkosti A3, ho táto funkcia zmenší na veľkosť Ledger (11" x 17").
Keď je toto nastavenie zapnuté, zmenšujú sa aj faxy veľkosti Ledger (11" x 17").
Nastavenie vypršania času komunikácie cez POP3
Dobu, po ktorú zariadenie čaká, kým sa ukončí príjem, keď nepríde odozva z poštového servera (POP3 server), je možné nastaviť od 30 do 300 sekúnd v prírastkoch po 30 sekundách.
Nastavenie intervalu kontroly prijatia
Slúži na určenie intervalu, v ktorom zariadenie automaticky kontroluje príjem internetových faxov na poštovom serveri (server POP3). Interval je možné nastaviť od 0 minút do 8 hodín s 1-minútovými prírastkami.
Keď sa zadá 0 hodín 0 minút, zariadenie nebude automaticky zisťovať prijaté internetové faxy na poštovom serveri.
Zariadenie zisťuje prijaté internetové faxy na poštovom serveri (POP3) aj pri zapnutí napájania. (Okrem prípadu, keď je nastavené 0 hodín 0 minút.)
Nastavenia faxového výstupu
Táto možnosť nastaví výstupný zásobník na príjem internetových faxov.
Zobrazené položky sa odlišujú v závislosti od konfigurácie zariadenia.
Povoliť/zamietnuť poštové alebo doménové nastavenie
Slúži na povolenie alebo zakázanie príjmu z určených adries alebo domén.

Položka | Popis
--- | ---
Zamietnuť prijatie | Príjem z uloženej adresy/domény nie je povolený.
Povoliť prijatie | Príjem z uloženej adresy/domény je povolený.
Všetko nesprávne | Príjem z akejkoľvek adresy a domény je povolený bez ohľadu na to, či akékoľvek adresy alebo domény boli alebo neboli uložené.
Pridať nové | Pridá novú adresu alebo doménu (maximálne 50), z ktorej sa má príjem zamietnuť alebo povoliť. Zadajte adresu/doménu (maximálne 64 znakov) a klepnite na tlačidlo [Uložiť]. Ak nie je prvý znak položky „@“, záznam je považovaný za adresu. Ak je prvý znak „@“, je položka považovaná za doménu. (položka xxx@xx.xxx.com je spracovaná ako adresa a @xx.xxx.com je spracovaná ako doména. ) Uloženie adresy určuje len túto adresu. Uloženie domény určuje všetky adresy, ktoré obsahujú túto doménu.
Zoznam registrovaných adries alebo domén | Zobrazí zoznam uložených adries a domén. Adresu alebo doménu môžete po jej vybratí zo zoznamu odstrániť.

Keď nie sú uložené žiadne antispamové poštové adresy, je možné vybrať len tlačidlo [Pridať nové].
Späť nahor