# POUŽÍVANIE DVOCH ZARIADENÍ NA VYTLAČENIE VEĽKEJ TLAČOVEJ ÚLOHY(TANDEMOVÁ TLAČ)

## Prehľad

Ak chcete použiť túto funkciu, vyžadujú sa dve zariadenia, ktoré môžu vykonávať tandemovú tlač.
Dve zariadenia pripojené do rovnakej siete sa paralelne použijú na vykonanie veľkej úlohy kopírovania. Táto funkcia znižuje dobu tlače pri tlači veľkého počtu výtlačkov.
Ak chcete použiť funkciu tandemovej tlače, musíte zaregistrovať v ovládači tlačiarne adresu IP podriadeného zariadenia nakonfigurovaného v možnosti [Nastavenia systému] v časti Režim nastavenia → [Ovládanie zariadenia] → [Nastavenie tandemu].

- V prostredí systému Windows toto dosiahnete automaticky kliknutím na tlačidlo [Automatická konfigurácia] na karte [Možnosti] ovládača tlačiarne.
- V prostredí počítačov Macintosh toto dosiahnete automaticky kliknutím na tlačidlo [Tandem Settings].

V prostredí počítačov Macintosh je táto funkcia k dispozícii iba pri použití systému Mac OS X.

## Ovládanie

Windows
Kliknite na kartu [Rozšírené].
Začiarknite políčko [Tandemová tlač], aby sa zobrazila značka začiarknutia .
Funkciu tandemovej tlače je možné použiť iba v prípade, že ovládač tlačiarne bol nainštalovaný pomocou možnosti Vlastná inštalácia s vybratou funkciou [Priama tlač LPR (Zadať adresu/Automatické vyhľadávanie)] a so začiarknutým políčkom [Áno] možnosti Chcete použiť funkciu tandemovej tlače?.

Macintosh
Vyberte možnosť [Tandemová tlač].
Začiarknite políčko [Tandemová tlač], aby sa zobrazila značka začiarknutia .
Ak chcete použiť funkciu tandemovej tlače, musíte vybrať protokol určený na použitie, a to podľa hlásenia, ktoré sa zobrazí na obrazovke, keď pridáte ovládač tlačiarne do Pomôcky na inštaláciu tlačiarne.
Späť nahor