# ZOŠÍVANIE NEFUNGUJE (VRÁTANE SEDLOVÉHO ZOŠÍVANIA)

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Objavila sa správa, že máte skontrolovať zošívaciu jednotku? | Vyberte zaseknuté sponky. – ODSTRAŇOVANIE ZASEKNUTÝCH PAPIEROV v časti ČINNOSTI SPOLOČNÉ PRE VŠETKY REŽIMY
Objavila sa správa, že máte pridať sponky? | Vymeňte kazetu zošívačky. Nezabudnite vymeniť kryt zošívačky. – ODSTRAŇOVANIE ZASEKNUTÝCH PAPIEROV v časti ČINNOSTI SPOLOČNÉ PRE VŠETKY REŽIMY
Je zmiešaný papier s rôznou šírkou? | Na zošívanie rôznych veľkostí použite papier rovnakej šírky a vyberte nastavenie [Rovnaká šírka]. Zošívanie nie je možné, keď sú zmiešané papiere odlišnej šírky. Keď kopírujete, vyberte možnosť [Rovnaká šírka] pre [Originál so zmiešanou veľkosťou] v časti [Iné].
Je viac hárkov, ktoré môžu byť zošité naraz? | Maximálny počet hárkov, ktorý je možné zošiť, nájdete v časti TECHNICKÉ ÚDAJE v príručke Stručný návod na obsluhu.
Je súčasťou tlačovej úlohy veľkosť papiera, ktorú nie je možné zošiť? | Informácie o veľkosti papiera, ktorý je možné zošívať, nájdete v časti TECHNICKÉ ÚDAJE v príručke Stručný návod na obsluhu.
Je v ovládači tlačiarne vybratý zásobník papiera s typom papiera, ktorý nie je možné použiť na zošívanie? | Skontrolujte nastavenie typu papiera na stroji a vyberte zásobník s papierom, ktorý je možné použiť na zošívanie*. Kliknite na tlačidlo [Detaily] v časti [Vybrať papier] na karte [Výber papiera] v okne vlastností tlačiarne a skontrolujte nastavenie typu papiera každého zásobníka. * Nie je možné zošívať štítky, štítkový papier, lesklý papier, priehľadné fólie a obálky. Okrem toho nie je možné zošívať, pokiaľ je v type používateľa vybraná možnosť Vypnúť zošívanie.
Boli funkcie zablokované správcom? | Poraďte sa so správcom. Niektoré funkcie mohli byť v režime nastavenia zablokované.

Späť nahor