# VYMAZANIE OKRAJOVÝCH TIEŇOV NA OBRÁZKU(VYMAZANIE)

## Prehľad

Keď skenujete hrubé originály alebo knihy, vymažte všetky okrajové tiene, ktoré sa môžu vytvoriť na obrázku.
Táto funkcia slúži na vymazanie častí obrázka, v ktorých sa obvykle vytvárajú tiene – neslúži však na detekciu tieňov a vymaže iba tiene.
Skenovanie hrubej knihy

Bez použitia funkcie mazania | S použitím funkcie mazania
--- | ---
Na obrázku sa objavujú tiene. | Neobjavujú sa žiadne tiene.

Režimy mazania
Ak sa nastavenie pomeru používa v kombinácii s nastavením mazania, šírka mazania sa bude meniť podľa nastaveného pomeru.
Táto funkcia slúži na vymazanie častí obrázka, v ktorých sa obvykle vytvárajú tiene – neslúži však na detekciu tieňov a vymaže iba tiene.
Ak napríklad pred skenovaním nastavíte šírku mazania na 1/2" (10 mm) a zmenšíte obrázok na 70 %, šírka mazania sa zmenší na 7 mm.
Zmena predvoleného nastavenia šírky vymazania:
V časti Režim nastavenia vyberte položku [Nastavenia systému] → [Nastavenia odosielania obrázkov] → [Prevádzkové nastavenia] → [Predvolené nastavenia] → [Nastavenie šírky vymazania].
Šírku je možné nastaviť od 0 mm do 20 mm (0" až 1"). Predvolené nastavenie je 10 mm (1/2"). Nastavenie, ktoré ste tu zmenili, sa bude vzťahovať na položky [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenie kópie] → [Úprava šírky vymazania] v časti Režim nastavenia.

## Ovládanie

Vložte originál.
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Zadajte cieľ.

- NAČÍTANIE CIEĽOVÉHO UMIESTNENIA Z ADRESÁRA
- ZOBRAZENIE ZOZNAMU VYBRANÝCH CIEĽOVÝCH UMIESTNENÍ
- POUŽÍVANIE VYHĽADÁVACIEHO ČÍSLA NA VYVOLANIE CIEĽA
- MANUÁLNE ZADANIE ADRESY
- URČENIE SIEŤOVÉHO PRIEČINKA
- VYVOLANIE CIEĽA Z GLOBÁLNEHO ADRESÁRA
- POUŽÍVANIE DENNÍKA PRENOSOV NA OPÄTOVNÉ POSLANIE

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Vymazať].
Začiarknite políčko okraja, ktorý chcete vymazať, a zadajte polohu vymazania.
Skontrolujte, či je začiarknuté políčko nastavené takto .
Ak klepnete na tlačidlo [Určiť rámček], začiarkávacie políčka [Hore], [Nadol], [Doľava] a [Vpravo] sa nastavia na .
Ak klepnete na tlačidlo [Určiť rámček + stred], všetky začiarkávacie políčka sa označia takto .
Ak chcete skenovať obojstranný originál, zadajte okraj vymazania na opačnej strane pri vymazávaní okrajov na jednej z troch strán hore, nadol, vľavo a vpravo na prednej strane.

- Ak je začiarkávacie políčko [Obrátiť polohu vymazania na zadnej strane.] nastavené takto , vymaže sa okraj v opačnej polohe k vymazanému okraju na prednej strane.
- Ak je začiarkávacie políčko [Obrátiť polohu vymazania na zadnej strane.] nastavené takto , vymaže sa okraj v rovnakej polohe, ako je na prednej strane.

Zadajte šírku vymazania.

- Klepnite na číselnú hodnotu udávajúcu oblasť posunu okraja na prednej alebo zadnej strane a zadajte oblasť pomocou číselných tlačidiel.
- Oblasť môžete rýchlo nastaviť tak, že najprv číselnými tlačidlami zadáte hodnotu blízku požadovanej hodnote a potom ju doladíte tlačidlami .

Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .
Zrušenie nastavení vymazania:
Klepnite na tlačidlo [Zmazať].
Spustite skenovanie originálu klepnutím na tlačidlo [Štart].
Klepnutím na tlačidlo [Náhľad] skontrolujte náhľad obrázka ešte pred odoslaním faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti KONTROLA OBRÁZKA NA PRENOS.

- Ak ste vložili strany originálu do zásobníka s podávačom dokumentov, naskenujú sa všetky strany.
  Ozve sa pípnutie na signalizáciu ukončenia skenovania a prenosu.
- Ak ste umiestnili originál na predlohové sklo, skenujte strany vždy po jednej.
  Keď sa dokončí skenovanie, vložte ďalší originál a dotknite sa tlačidla [Štart].
  Tento postup opakujte, až kým sa nenaskenujú všetky strany a potom stlačte tlačidlo [Preč. koniec].
  Pípnutie znamená, že sa ukončil prenos.

Späť nahor